# KOPIOIDEN REI'ITYS

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto rei'ittää tulostetut kopiot. Mahdollisuus rei'ittää eri paperikokoja riippuu asennetusta rei'itysmoduulista.

- Voit tarkistaa reikien sijainnin kohdassa "KOPIOINNIN ESIKATSELUN NÄYTTÖ".
- Paperin rei'ittämistä varten tarvitaan rei'itysyksikkö.
- Tehtävien reikien määrä ja niiden välit määräytyvät asennetun rei'itysyksikön mukaan.
- 12" × 18" (A3W) -kokoista paperia ja erikoismateriaaleja, kuten kalvoja ja välilehtipaperia, ei voi käyttää.
- Rei'itystoimintoa ei voi käyttää satulanidonnan tai paperin taittotoiminnon kanssa. Sitä voi kuitenkin käyttää Z-taittotoiminnon kanssa, kun paperikoko on A3, B4 tai 11" × 17".

## Toiminta

1. #### Kosketa [Ulostulo]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Rei'itys] -välilehteä ja kosketa haluamaasi rei'itystä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   ###### Rei'itystoiminnon peruuttaminen:

   Kosketa näppäintä uudestaan.

Takaisin alkuun