# KOPION VOIMAKKUUDEN (VÄRIKYLLÄISYYDEN) SÄÄTÄMINEN (VOIMAKKUUS)

## Yleiskatsaus

Toiminto säätää värikopiokuvan voimakkuutta (värikylläisyyttä).

[Voimakkuus] on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.
Tätä toimintoa ei voi yhdistää Valotus-asetuksen [Kopion kopio]- tai [Värisävyn parannus] -toimintoon.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Voimakkuus]-näppäintä.

2. #### Voit säätää voimakkuutta koskettamalla -näppäintä tai liu'uttamalla vierityspalkkia.

   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Voimakkuusasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

3. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

4. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

5. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun