# NIDONTATOIMINTO

## Yleiskatsaus

Jos viimeistelijä on asennettu, voit nitoa asetetut paperiarkit nipuksi. (Nidontatoiminto)
Jos satulaviimeistelijä on asennettu, voit nitoa paperit kahdesta kohtaa keskeltä ja taittaa ne ennen niiden siirtämistä ulostulotasolle. (Satulanidontatoiminto)

Nidonta | Satulanidonta
--- | ---

Voit käyttää satulanidontatoimintoa A4R–A3W-kokoisille (8-1/2"x11"R–13"x19") papereille.

- Satulanidontatoimintoa ei voi käyttää yhdessä muiden manuaalisten viimeistelytoimintojen kanssa.
- Jos lisäät vain yhden paperiarkin, kun nidontatoiminto on PÄÄLLÄ, nidontatoiminto kytketään tilapäisesti POIS eikä arkkia nidota.

### Kopiota/Sivua-toiminto

Jos haluat nitoa useita sarjoja kerrallaan, käytä Kopiota/Sivua-toimintoa.
Lisää lajitellut paperit, kosketa [Kopioita/Sivua]-näppäintä ja syötä kopioiden määrä ja sivujen määrä kopiosarjaa kohti.

Kopiota/Sivua-toiminnon asetukset eivät ole voimassa paperin taitto- ja rei'itystoiminnoissa.

### Trimmimoduulin asetus

Jos trimmausyksikkö on asennettu, voit trimmata ylimääräiset reunat paperista siistimmän viimeistelyn aikaansaamiseksi.

## Toiminta

### Nidontatoiminnon valitseminen

Kosketa haluamaasi nidontanäppäintä kohdassa [Nidonta].
Ulostulotaso valitaan automaattisesti valitun nidontanäppäimen mukaan.

###### Nidontatoiminnon peruuttaminen:

Kosketa valittua nidontanäppäintä uudestaan.

### Kopioiden määrän asettaminen (sivujen määrä)

1. #### Kosketa [Kopiota/Sivua]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Manuaal.] -näppäintä.

3. #### Määritä tulostettava kopiomäärä ja sivumäärä sarjaa kohti.

   Kosketa tulostettavien sarjojen lukumäärää ja kunkin sarjan sivumäärää ja syötä arvot numeronäppäimillä. Muussa tapauksessa kosketa -näppäintä ja syötä arvot.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
   Jos valitset kopioiden määräksi tai sivujen määräksi [Kaikki sivut], valitse tulostettavien erien määräksi "1".

   ###### Jos asetat enemmän kopioita tai sivuja kuin nidottavien kopioiden tai sivujen määrä sallii, näkyviin tulee viesti eikä [Käynnistä]-näppäin ole käytettävissä. Katso "Määritykset" "Pikaohjeesta" ja määritä nidottavien kopioiden tai sivujen lukumäärä.

### Trimmimoduulin asetus (satulanidonnan ollessa valittuna)

Valitse trimmimoduulin asetus, trimmilaite tulee olla asennettuna.

1. #### Kun valittuna on satulanidonta, kosketa [Siist. asetus] -näppäintä.

2. #### Kosketa [Päällä] -näppäintä ja määritä trimmausmäärä.

   Kosketa trimmausleveyden numeroarvonäyttöä ja syötä sallittu määrä numeronäppäimillä. Muussa tapauksessa kosketa -näppäintä ja syötä arvot.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   ###### Trimmimoduulin asetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

Takaisin alkuun