# SKANNATTUJEN ALKUPERÄISARKKIEN MÄÄRÄN TARKISTAMINEN (ALKUPERÄISTEN MÄÄRÄ)

## Yleiskatsaus

Laskee skannattavien alkuperäisten arkkien lukumäärän ja tuo sen näyttöön ennen lähettämistä.
Skannattavien alkuperäisten arkkien lukumäärän tarkistaminen ennen lähettämistä auttaa välttämään lähetysvirheitä.

- Laskennan tulos on skannattujen alkuperäisten arkkien lukumäärä, ei skannattujen alkuperäisten sivujen lukumäärä. Kun esimerkiksi kaksipuolinen alkuperäinen siirretään, näyttöön tuleva luku "1" osoittaa, että yksi alkuperäinen arkki on lähetetty. Näytössä ei siis ole "2" osoituksena siitä, että sivun molemmat puolet on kopioitu.
- Asetus pitää ottaa käyttöön erikseen jokaisessa lähetystilassa.

## Toiminta

1. #### Alkuperäisten asettaminen automaattiseen syöttölaitteeseen

   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

2. #### Määritä kohde.

   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Alkuperäisten määrä]-näppäintä.

   Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Alkuperäisten määräasetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Alkuperäisten määrä]-näppäintä.

4. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Kosketa [Esikatselu]-näppäintä ja katso esikatselukuva ennen tietojen lähettämistä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
   Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ. Tämän toiminnon asetuksia ei voi kuitenkaan muuttaa esikatselunäytössä.

5. #### Kun skannaus on valmis, tarkista alkuperäisarkkien määrä.

6. #### Aloita lähetys koskettamalla [OK]-näppäintä.

   ###### Jos näytöllä näkyvä alkuperäisarkkien määrä ei ole sama kuin todellinen arkkien määrä:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä ja tyhjennä sitten kaikki skannatut tiedot koskettamalla [OK]-näppäintä vahvistusnäytössä. Skannausasetukset ja kohdeasetukset eivät pyyhkiydy pois. Aseta alkuperäiset arkit uudelleen asiakirjan syöttölaitteeseen ja skannaa ne uudelleen koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

Takaisin ylös