# SKANNAUSTARKKUUDEN MÄÄRITYS

## Yleiskatsaus

Määritä tarkkuusasetus.
Kun normaaleille tekstiä sisältäville alkuperäisille käytetään tarkkuusasetusta 200 × 200 dpi, saadaan kuva, jonka tekstiä voi lukea.
Kun kyse on valokuvista tai kuvituksesta, korkealla tarkkuusasetuksella (kuten 600 × 600 dpi) saadaan terävä kuva.
Korkean tarkkuusasetuksen käyttäminen suurentaa tiedostokokoa, ja jos tiedosto on liian suuri, sitä ei voi lähettää. Siinä tapauksessa tiedoston kokoa on pienennettävä esimerkiksi vähentämällä skannattujen sivujen määrää. Jos skanneritoiminnon laajennuspaketti (Compact PDF) on asennettu, väritiedot voidaan pakata.
Tietoja tiedostokohtaisen sivumäärän muuttamisesta on kohdissa "Skannaustilassa ja tiedonsyöttötilassa". Jos muutat tietojen lähetyskokoa, katso lisätietoja kohdasta "KUVAN LÄHETYSKOON MÄÄRITTÄMINEN".
Kun skannaat useita alkuperäisiä valotuslasilla, voit muuttaa tarkkuusasetusta aina, kun vaihdat sivua.
Kun käytät automaattista syöttölaitetta, tarkkuusasetusta ei voi muuttaa skannauksen aloittamisen jälkeen. (Jos Muut-kohdasta on kuitenkin valittu Työn kokoaminen, valotusta voi vaihtaa aina, kun uusi alkuperäisten asiakirjojen erä lisätään.)

## Toiminta

1. #### Kosketa [Tarkkuus]-näppäintä.

2. #### Kosketa halutun tarkkuuden näppäintä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   ###### Kun sähköposti, FTP tai verkkokansio on valittu:

   - Jos eri tiloilla on eri osoitteet, vaihda tilaa -näppäimellä ja aseta kunkin tilan tarkkuus.
     FTP ja verkkokansio ovat kuitenkin aina samassa tilassa.
   - Jos tiedoston [Muoto]-asetus on [Compact PDF] tai pakkaussuhteeksi on määritetty [Mustien kirjainten korostus], tarkkuudeksi määritetään [300x300dpi].

Takaisin ylös