# KUVAN LÄHETYKSEN ASETUKSET

## Käyttöasetukset – ”Oletusasetukset”-välilehti

Tällä välilehdellä määritetään asetuksia, jotka liittyvät kuvanlähetysasetusten oletusasetuksiin.

###### Aseta osoite pitoon hetkeksi skannauksen jälkeen.

Käytä tätä asetusta, kun haluat pitää asetukset skannauksen jälkeen (kunnes Paluu perustilaan -toiminto aktivoituu).

###### Näytön oletusasetukset

Valitse perusnäyttö, joka tulee esiin, kun [Kuvan läh.] -näppäintä kosketetaan.

- Sähköposti
- Verkkokansio
- FTP
- Tiedon syöttö (kun sovelluksen integrointimoduuli on asennettu)

###### Osoitekirjan oletusvalinta

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Sovella Vain lähetystilan osoitteita | Kun osoite valitaan osoitekirjasta, vain osoitteita, jotka näytetään supistetussa tilassa, sovelletaan.
Luokka esitetään oletusasetuksena | Valitse luokka, joka näytetään oletusasetuksena. Ei mitään Toistuva käyttö Luokat 1-32
Näytä kaikki osoitetyypit juuri näytettävästä tilasta huolimatta. | Näyttää kaikki kohteet riippumatta siitä, mikä tila on näkyvissä, kun asetus otetaan käyttöön.
Osoitekirjan laajentaminen | Laajennettu osoitekirja näytetään.

###### Kuvan suunta

Määrittää kuvan oletussuunnan.

###### Tarkkuuden perusasetus

Seuraavat asetukset ovat valittavissa yhteisen skannaustilan ja sähköpostin oletustarkkuuksiksi.
Jos ”Käytä asetettua tarkkuutta tallennett.” -valintaruudussa on , kuvan mukana tallennettu tarkkuusasetus otetaan käyttöön, kun käytetään asiakirjojen arkistointi -toiminnolla tallennettua kuvaa. Se voidaan määrittää kullekin kohdalle.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Yhteinen skanneri | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Sähköposti | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

*Kun tämä valitaan, myös ”Half Tone” -asetukset voidaan määrittää.

###### Oletusvalotusasetukset

Tätä käytetään valotuksen oletusasetusten määrittämiseen asiakirjan skannaukselle kuvanlähetystilassa. Valitse [Autom.] tai [Manuaal.]. Jos valitset [Manuaal.], aseta valotukseksi jokin viidestä tasosta.

###### Alkuperäinen oletuskuvatyyppi

Valitse alkuperäisen tyyppi etukäteen, jotta alkuperäinen voidaan skannata sopivalla tarkkuudella (koskee vain skannaustilaa ja USB-muisti-tilaa).
Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

- Teksti / painettu valokuva
- Testi/Kuva
- Teksti
- Valokuva
- Painettu valokuva
- Kartta

Alkuperäisen tyyppiä ei voi valita, jos Valotuksen alkuasetukset -asetuksena on [Autom.].

###### Terävyys

Toimintoa käytetään kuvan ääriviivojen korostukseen ja kuvan terävyyden lisäämiseen kuvanlähetystilassa skannatessa. Asetukseksi voidaan valita mikä tahansa taso viidestä.

###### Kontrasti

Toimintoa käytetään kuvan kontrastin säätämiseen kuvanlähetystilassa skannatessa. Asetukseksi voidaan valita mikä tahansa taso viidestä.

###### Syötä seuraava osoite sarjalähetykseen

Kun valitaan tämä asetus, -näppäintä on kosketettava ennen seuraavan osoitteen antamista sarjalähetystä suoritettaessa.
Kun tämä asetus on käytössä, -merkkiä ei voi jättää pois. -näppäintä on kosketettava, vaikka seuraava osoite annettaisiin pikanäppäimellä.
Jos käyttäjä yrittää syöttää seuraavan osoitteen koskettamatta -näppäintä, kuuluu kaksinkertainen merkkiääni ja syöttö hylätään.

###### Skannaus valmis -ääni

Skannauksen päättyessä kuuluvan äänimerkin määritys.

###### Aseta näyttöjärjestyksen vaihto pois päältä

Estää näyttöjärjestyksen muutokset (hakunumeron järjestys, nouseva, laskeva).
Kun asetus on valittu, järjestys ei muutu. Näyttöjärjestys pysyy sinä, mikä se oli, kun asetus otettiin käyttöön.

###### Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus

Tämä toiminto pitää faksit ja Internet-faksit muistissa tulostamatta niitä. Faksit voidaan tulostaa antamalla salasana (tehtaan oletusasetus: 0000).
Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi .
Näitä asetuksia voidaan muuttaa, kun laitteen muistissa ei ole vastaanotettuja tietoja. (Ei koske luottamuksellisessa tai jatkosarjalähetyksen muistilokerossa olevia tietoja.)

###### Oletusvarmennus-leima (kun varmennusleimayksikkö on asennettu)

Ota asetus käyttöön, kun haluat, että varmennusleima painetaan aina alkuperäisiin, jotka on jo skannattu automaattisen syöttölaitteen avulla.

###### Häivytyksen säätö

Tällä säädetään häivytystoiminnon oletushäivytysleveys. Määritä arvo väliltä 0 mm (0") – 20 mm (1") 1 mm:n (1/8") välein Reunahäivytyksen leveys- ja Keskihäivytyksen leveys -asetuksille.

###### Vastaanotettujen tietojen aikamääritteinen tulostus

Tätä asetusta käytetään vastaanotettujen tietojen tulostukseen tiettyyn aikaan. Tämä toiminto on käytettävissä, kun vastaanotettujen tietojen kuvantarkistusasetus on käytössä.
*Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos ”Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus” -valintaruudussa on tai jos on valittu [Järjestelmäasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Esikatseluasetus] ja [Vastaanotetut tiedot Kuvan tark.asetus] -valintaruudussa on .

## Käyttöasetukset – ”Salli/estä asetukset” -välilehti

Tällä välilehdellä määritetään asetuksia, jotka liittyvät kuvanlähetysasetusten Salli-/estä-asetuksiin.

### Rekisteröinnin estoasetukset

Osoitteiden rekisteröinti laitteelta, asetustilasta (Internet-versio) ja tietokoneelta voidaan kukin kieltää erikseen.

###### Estä kohteen rekist. käyttöpaneelista

Estää osoitteen hallinnan laitteesta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä (Suora syöttö)
- Ryhmä (Osoitekirja)
- Yhteyshenkilöt

###### Estä kohteen rekisteröinti verkkosivulta

Estää kohteen tallennuksen Asetustilassa (Internet-versio).
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä (Suora syöttö)
- Ryhmä (Osoitekirja)
- Yhteyshenkilöt

###### Poista käytöstä ohjelman rekisteröinti

Estää osoitekirjan käytön kaikissa ohjelmissa.

###### Poista Muistilokeron rekisteröinti käyt.

Estää kaikentyyppiset muistilokeron rekisteröinnit.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Pollausmuisti
- Luottamuksellinen
- Jatkosarjalähetys (Suora syöttö)
- Jatkosarjalähetys (Osoitekirja)

###### Poista kohteen rekisteröinti käytöstä globaalilla osoitehaulla

Poistaa osoitteen hallinnan yleisestä osoitehausta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti

###### Poista rekisteröinti käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmistolla

Tämä poistaa osoitteiden hallinnan käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmassa.
Käytä tätä asetusta, kun haluat estää toisen laitteen tietojen tallennuksen osoitekirjan Saapuvien reitityksen kautta.

###### Poista käytöstä verkon kautta edelleenlähetys

Tämä estää saapuvien reitityksen.

### Asetukset tiedonsiirron estämiseksi

Näitä asetuksia käytetään poistamaan seuraavat lähetystoiminnot käytöstä.

###### Poista käytöstä [Uud.läh]

Tämä asetus estää lähetyksen, joka aktivoidaan tehtäväpaneelin [Lähetä hiljattain käytettyihin osoitteisiin] -näppäimellä.

###### Estä valinta osoitekirjasta

Estää kohteiden valinnan osoitekirjasta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- FTP
- Verkkokansio

###### Poista suora syöttö käytöstä

Estää kohdeosoitteen ja muiden suoran syötön.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- Verkkokansio

## Skannausasetukset – ”Skannausasetukset”-välilehti

Tällä välilehdellä määritetään asetukset, jotka liittyvät kuvanlähetystoimintoon (skannaus jne.).
Seuraavat asetukset koskevat skanneria.

### Oletuslähettäjän asetus

Tähän tallennettuja tietoja käytetään, jos lähetysasetusten kohtaa [Vastausosoite] ei määritetä Skannaa sähköpostiin -toiminnon aikana.

###### Lähettäjän nimi

Syötä oletuslähettäjän nimi (enintään 20 merkkiä).

###### Vastaussähköpostiosoite

Syötä oletusvastausosoite (enintään 64 merkkiä).
Jos ainoastaan lähettäjän nimi tallennetaan, sitä ei käytetä lähettäjän tietoina.

### Väritilan oletusasetukset

Valitse oletusasetus sekä väri- että mustavalkoskannaukselle sähköpostiin, verkkokansioon ja FTP:lle. Määritä ”Yhteinen skanneri”, jollei sähköpostia ole määritetty.
Jos ”Estä mustavalkoasetuksen muuttaminen Auto-tilassa” -valintaruudussa on , mustavalkoasetukset poistetaan käytöstä perusnäytössä, kun väritilana on Automaattinen.
Autom. (Mono2, Harmaasävy*), Värillinen, Harmaasävy, Mono 2
*Kun skannataan mustavalkoista alkuperäistä asiakirjaa ja väritilana on [Autom.]

### Alkuperäisen tiedostomuodon asetus

Määritä alkuperäinen tiedostomuoto tiedoston lähettämiselle Sähköposti-, Verkkokansio- tai FTP. Määritä ”Yhteinen skanneri”, jollei sähköpostia ole määritetty.

###### Tiedostomuoto

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Compact PDF*2, 5, Compact PDF (Ultra Fine)*2, 5, Compact PDF/A*4, 5, Compact PDF/A (Ultra Fine)*4, 5, Encrypt PDF, Encrypt/Compact PDF*3, 5, Encrypt/Compact PDF (Ultra Fine)*3, 5, XPS
*1 Kun valitaan [Mustavalkoinen], muoto on [TIFF].
*2 Kun valitaan [Mustavalkoinen], muoto on [PDF].
*3 Kun valitaan [Mustavalkoinen], muoto on [Encrypt PDF].
*4 Kun valitaan [Mustavalkoinen], muoto on [PDF/A].
*5 Skannaustoiminnon laajennuspaketin ollessa asennettu

###### M/V

Pakkaustapa: Ei mitään, MH(G3), MMR(G4)

###### Väri/Harmaasävy

Pakkaussuhde: Matala, Normaali, Korkea.
Mustien kirjainten korostus

###### Eritellyt sivut/tiedosto

Luo erillisen tiedoston jokaiselle skannatulle sivulle skannatessa useita sivuja.
Kun asetus on käytössä, tiedostokohtainen sivumäärä voidaan määrittää.
Kun tiedostotyypiksi on valittu ”JPEG”, [Eritellyt sivut/tiedosto] -asetusta ei voi valita.

### Pakkaustapa sarjalähetyksessä

Pakkaustilan valinta sarjalähetyksille, jotka tehdään Skannaa sähköpostiin -toiminnolla. Tässä asetettua pakkaustapaa käytetään kaikille kohteille, riippumatta niiden yksilöllisistä pakkaustila-asetuksista.

###### Mustavalkoinen

MH (G3), MMR (G4)

###### Väri/Harmaasävy

Matala, Normaali, Korkea
Mustien kirjainten korostus

### Lähetystiedon maksimimäärän asetus

Ylisuurien kuvatiedostojen lähetyksen estämiseksi Skannaa sähköpostiin -toiminnolla, tiedostokoon yläraja voidaan asettaa 1 Mt:n portain välille 1–10 Mt. Alkuperäisasiakirjoista skannatut kuvatiedostot hylätään, jos niiden yhteinen koko ylittää rajan.
Jos et halua määrittää rajaa, valitse [Ei rajaa].

### Liitetiedostojen maksimikoko (FTP/Verkkokansio)

Sellaisten tiedostojen kokoa voidaan rajoittaa, jotka lähetetään toiminnoilla Skannaus FTP:lle, ja Skannaus verkkokansioon. Valittavat rajat ovat 50 Mt, 150 Mt ja 300 Mt. Alkuperäisasiakirjoista skannatut kuvatiedostot hylätään, jos niiden yhteinen koko ylittää rajan.
Jos et halua määrittää rajaa, valitse [Ei rajaa].
Sarjalähetyksissä, jotka lähetetään sekä sähköposti, ”Lähetystiedon maksimimäärän asetus” -kohdassa asetettu rajoitus on etusijalla.

### Piilokopioasetus

###### Aseta piilokopio päälle

Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat lähettää piilokopioita. [Piilokop.]-näppäin näkyy silloin kuvan lähetyksen osoitekirjanäytössä.

###### Näytä [Piilokopio]-osoite työnhallinta -ikkunassa

Näyttää piilokopio-osoitteet työnhallintanäytössä ja osoiteluettelo-välilehdellä.

### Poista skannaustoiminto käytöstä

Valitse asetus, jos haluat poistaa PC-etäskannauksen käytöstä.

## Skannausasetukset – ”Oletusosoite”-välilehti

Oletusosoite voidaan tallentaa, jolloin lähetys tapahtuu painamalla [Aloita]-näppäintä tarvitsematta määrittää osoitetta. Määritä oletusosoite valitsemalla [Oletusosoitteen asetus] -asetukseksi [Salli].
Vain yksi oletusosoite voidaan asettaa toiminnoille Skannaa sähköpostiin, Skannaa FTP:lle ja Skannaa verkkokansioon.

### Lisää valittu

Valitse osoite, jota käytetään oletusarvoisesti.

###### Lisää käyttäjän s-postios. sis.kirj. varten

Sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoite määritetään oletusosoitteeksi.
Valitse seuraavista asetuksista käyttötarkoituksen mukaan.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Salli keskeytys | Voit keskeyttää sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoitteen, joka syötetään automaattisesti. Keskeytä koskettamalla tehtäväpaneelin [Keskeytä]-näppäintä.

### Käytä kirjautuneen käyttäjän kotihakemistoa

Kun käyttäjä kirjautuu sisäisellä todennuksella (laitteen todennuksella), kirjautuneen käyttäjän kotihakemistoasetus on määritetty käyttäjän hallinnan kohdassa "Käyttäjäluettelo". Kun käyttäjä kirjautuu ulkoisella todennuksella (verkkotodennuksella), kirjautuneen käyttäjän kotihakemistoasetus on määritetty verkkoasetusten LDAP-asetusten kohdassa.

###### Valitse osoitekirjasta

- Voit näyttää haluamasi osoitekirjan rajaamalla hakua aakkosten tai luokan mukaan [Hakemisto]-luettelon avulla. Voit valita kerrallaan näytettävien osoitteiden lukumäärän [Näytä kohdat] -asetuksella.
- Kun valitset haluamasi osoitteen nimen ja kosketat [Tallenna]-näppäintä, valittu osoite voidaan valita oletusosoitteeksi.

Takaisin ylös