# TERÄVYYDEN SÄÄTÄMINEN

## Yleiskatsaus

Tulostettavan asiakirjan rasteritietojen reunoja voidaan terävöidä tai pehmentää.

- Toimintoa voi käyttää Windows-ympäristössä.
- Toiminnossa voi käyttää PCL6- tai PS-tulostinohjaimia.

## Toiminta

### Windows

1. #### Napsauta [Lisäasetukset]-välilehteä.

2. #### Valitse [Terävyys].

   Reunan terävyyden/pehmeyden asetuksen voi valita 6 tasosta ("Ei mitään", "Hyvin pehmeä", "Pehmeä", "Keskitaso", "Terävä", "Hyvin terävä").

Takaisin alkuun