# VIRRANHALLINTA-ASETUKSET

Käyttäjät voivat muuttaa siirtymisen aika Automaattisen sammutuksen ja Esilämmitystila.
Toiminto vähentää energiakuluja ja auttaa samalla säilyttämään luonnonvaroja ja vähentämään saastetta.

### Esilämmitystilan asetus

Aika, jonka jälkeen Esilämmitystila aktivoituu, voidaan asettaa miksi tahansa minuuttimääräksi välillä 1–240.
Kun tulostaminen on lopetettu eikä uusia töitä aloiteta, esilämmitystila kytkeytyy päälle määritetyn ajan kuluttua.
Valitse aika, joka sopii parhaiten työpaikkasi tarpeisiin.
Paneelin näyttö voidaan sulkea Esilämmitystilassa.
Esilämmitystilaa ei voida poistaa käytöstä.

### Heti kun etätyö on valmis, siirry automaattiseen virransammutustilaan.

Kun laite suorittaa tietokoneelta saadun tulostustyön tai tulostaa vastaanotetut faksitiedot, se palautuu välittömästi Automaattinen sammutus -tilaan.

### Määrää siirtoaika.

Kunnes Automaattinen sammutus aktivoituu voidaan asettaa minkä tahansa määrän minuutin 1-120.
Automaattisen sammutuksen ei voida poistaa käytöstä.

### Muuta siirtoaikaa.

Tämä toiminto valvoo siirtymistä Automaattinen sammutus -tilaan optimaalisesti kullekin ajanjaksolle analysoimalla laitteen käyttöä neljän viikon ajalta saatujen työlokien perusteella.
Kun asetus on käytössä, [Määrää siirtoaika] -vaihtoehto poistuu käytöstä.

- Sivut lasketaan erikseen jokaiselle paperikoolle.
- Töitä ei ollut, kun laitteen virta oli sammutettuna.

- Kuvansiirron hallinta-asetukset eivät muutu.
- Tämä ei vaikuta Virta päälle/pois -ajoitustoimintoon. Jos molemmat ovat käytössä, Virta päälle/pois -ajoitusasetukset ovat etusijalla.

###### Aika ennen virransäästö- ja automaattinen sammutus -tiloihin siirtymistä

Kuvaus | Aika ennen siirtymistä | Keskim. tulostusmäärä/tunti*
--- | --- | ---
Tila 1 (Työnaloitusprioriteetti 1) | 1 tunti | 1000-
Tila 2 (Työnaloitusprioriteetti 2) | 30 minuutin jälkeen | 250-999
Tila 3 (Virransäästöpriorit. 1) | 5 minuutin jälkeen | 60-249
Tila 4 (Virransäästöpriorit. 2) | Minimiaika | -59
Lepotilan tehotaso | Alhainen taso: Laite siirtyy virransäästötilaan, josta palautuminen kestää jonkin aikaa. Nopea heräys: Virrankäyttö on Alhainen taso -vaihtoehtoon verrattuna jonkin verran suurempaa, mutta palautuminen on nopeampaa. | -

* Tehtaan oletusasetus

### Autom.

Tämä toiminto hallitsee virrankäyttöä kellonajan mukaan laitteen työlokien analyysin perusteella.
Jos laitteessa ei ole työlokitietoja 4 viikon ajalta, toiminto käyttää Ohjelmaa 2 (Tila3 (energiansäästöprioriteetti1)) klo 8–18, minkä jälkeen Tila 4 (Virransäästöprioriteetti 2).

### Manuaal.

Kullekin aikakaistalle voidaan määrittää ohjelma.
Laitteessa on jo valmiiksi kolmiohjelmainen malli. Virransäästöohjelma voidaan lisätä ”Alkuperäisiin eco-ohjelmiin 1–4”.

###### Kolmiohjelmainen malli

Ohjelma | Kuvaus | Käytetyt tilat
--- | --- | ---
Ohjelma 1 | Vain ”Virransäästöprior. 2” | Laite on jatkuvasti ”Tilassa 4 (Virransäästöprioriteetti 2)”.
Ohjelma 2 | ”Virransäästöprioriteetti 1” klo 8–18 | Laite on ”Tilassa 3 (Työnaloitusprioriteetti 1)” klo 8–18. Muina aikoina laite on ”Tilassa 4 (Virransäästöprioriteetti 2)”.
Ohjelma 3 | ”Työnaloitusprioriteetti 1” klo 8–18 | Laite on ”Tilassa 1 (Työnaloitusprioriteetti 1)” klo 8–18. Muina aikoina laite on ”Tilassa 4 (Virransäästöprioriteetti 2)”.

## Tietty päivämäärä toiminta-asetukset

Voit määrittää ”tietyksi päivämääräksi” päivän, jolloin tulostetaan paljon tai jolloin haluat tehdä jonkin erityisen toimenpiteen, ja määrittää erityisen energiansäästömallin vain kyseiselle päivälle.
Tietyn päivämäärän toimenpide tehdään tietyksi päivämääräksi määritettynä päivänä riippumatta automaattiseen sammutukseen siirtymisen ajan asetuksesta (käytössä tai pois käytöstä).

### Tietty päivämäärä -välilehti

Enintään 7 tiettyä päivämäärää voidaan määrittää. Määritä tietyt päivämäärät, haluamasi energiansäästömalli sekä tietyn päivämäärän toimenpide, mikäli päivä on lomapäivä.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Päivämäärän asetus | Määritä päivämäärä, jolloin haluat käyttää laitetta erityisen mallin mukaan. Valitse jokin päivä 1–31 kohdassa Joka kuukausi tai Jokaisen kuukauden loppu.
Käytössä oleva energiansäästömalli | Valitse käytettävä energiasäästömalli. Määritä energiansäästömallin tiedot Kuvio-välilehdellä.
Toiminta loman ajaksi | Määritä, kuinka laite toimii, jos ennalta määritetty tietty päivämäärä on lomapäivä. Määritä päivä lomapäiväksi Lomapäivä-välilehdellä.

- Jos tietty päivämäärä, joka on ensin määritetty, on päällekkäin lomapäivän takia siirretyn päivämäärän kanssa, ensin mainitun asetus on voimassa.
- Jos määritetään tiettyjä päivämääriä samoille päivämäärille, niitä käytetään nousevassa järjestyksessä 1–7 (tiettyjen päivämäärien numerot).

### Kuvio-välilehti

Tässä välilehdessä määritetään energiansäästömallin tiedot.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Energiansäästömalli | Valitse haluamasi tietyn päivämäärän malli.
Muuta mallin nimeä | Syötä mallin nimi, kun haluat muuttaa tietyn päivämäärän mallin nimeä.
Laadittava malli | Valitse lähdemalli, kun luot mallia käyttämällä tallennettua tai esiasetettua mallia.
Lisää uusi aikataulu. | Lisää aikataulu.

### Lomapäivä-välilehti

Määritä lomapäivä. Lomapäiväksi määrittämääsi päivää ei käytetä tiettynä päivämääränä.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Lomaluettelo | Kun kosketat tätä vaihtoehtoa, näet päivämäärät ja viikonpäivät, jotka olet määrittänyt kahdelle vuodelle.
Viikon päivämäärä | Tällä vaihtoehdolla voit määrittää lomapäivän käyttämällä viikonpäivää.
Aseta jakso | Tällä vaihtoehdolla voit määrittää lomapäivän käyttämällä päivämäärää. ”Lopuksi rekisteröity kellonaika” näkyy, kun Aseta jakso -toiminnolla määritetty lomapäivä on tallennettu.

### Lepotilan tehotaso

Valittavana ovat asetukset ”Alhainen virta” ja ”Nopea käynnistys”.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Alhainen taso | Laite siirtyy virransäästötilaan, josta palautuminen kestää jonkin aikaa.
Nopea heräys | Virrankäyttö on Alhainen taso -vaihtoehtoon verrattuna jonkin verran suurempaa, mutta palautuminen on nopeampaa.

Se voidaan määrittää vain asetustilassa (Internet-versio). Sitä ei voida määrittää laitteen kosketuspaneelissa.

## Väriaineen säästötila

Tätä tilaa käytetään väriaineen kulutuksen vähennykseen.
Väriaineen kulutus voidaan asettaa kullekin "Kopio", "Tulostin" ja "Tulosteet(Asiak. Tall.)" -tulostustyölle.

Väriaineen kulutus voidaan valita kolmesta tasosta.

- Väriaineen säästö1 (Väriaineen kulutus: Suuri)
- Väriaineen säästö2 (Väriaineen kulutus: Keskitasoinen)
- Väriaineen säästö3 (Väriaineen kulutus: Pieni)

Kohteita ei ehkä näytetä laitteen asetusten mukaan.
Takaisin ylös