# AJASTINSAMMUTUS

## Yleiskatsaus

Toiminto sammuttaa käyttöpaneelin ja lämpöyksikön virran. Laitteen odotustila kuluttaa virtaa mahdollisimman vähän.
Ajastinsammutus kytkeytyy päälle ennalta määrätyn ajanjakson kuluttua odotustilassa, kun laitetta ei käytetä.
Esilämmitystilaan verrattuna virtaa säästyy huomattavasti enemmän, mutta käynnistysaika on pidempi.
[Virransäästö]-painike vilkkuu, kun laite on Ajastinsammutus-tilassa.
Ajastinsammutus voidaan ottaa käyttöön myös painamalla [Virransäästö]-painiketta, kun [Virransäästö]-painikkeen valo on sammuneena.
Tämä tila poistuu käytöstä, kun laite vastaanottaa tulostustietoja, kun faksitietoja tulostetaan tai kun [Virransäästö]-painiketta painetaan sen vilkkuessa.

###### Ajastinsammutuksen asettaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Virransäästö] → [Virranhallinta-asetus] → [Automaattinen sammutus].
Viesti näkyy 15 sekunnin ajan, ennen kuin automaattiseen sammutustilaan siirrytään. Sulje viesti ja jatka normaalia toimintaa koskettamalla [Jatka]-painiketta.
Viesti tulee näkyviin uudelleen 15 sekuntia ennen normaalin käyttöajan jatkamisen loppua.
Jos mihinkään toimiin ei ryhdytä 15 sekuntiin viestin tultua näkyviin, laite siirtyy automaattiseen sammutustilaan.

###### Viestin näyttämisen asettaminen:

Aseta asetustilassa (pääkäyttäjät) [Virransäästö] → [Virranhallinta-asetus] → [Näytä viesti viivästetystä siirtymisestä esilämmitystilaan / automaattiseen virransammutustilaan].
Takaisin ylös