# VÄLILEHTIARKKIEN LISÄÄMINEN KOPIOIHIN (KANNET/VÄLILEHDET)

## Yleiskatsaus

Toiminto lisää paperiarkin tietylle sivulle välilehtiarkkina kopiointia varten. Välilehtiä on kahta tyyppiä.
Kun haluat lisätä kansilehtiä, katso "ETU- JA TAKAKANSIEN LISÄÄMINEN KOPIOIHIN".
Esimerkki: lisää A sivun 3 jälkeen ja B sivun 5 jälkeen

### Lehden lisäysesimerkkejä

Kun halutaan kopioida myös välilehdelle, kaksipuolinen kopiointi voidaan määrittää jokaiselle välilehdelle ja paperille. Seuraavassa esitetään kopiointitulokset, kun välilehti lisätään kuuden sivun yksipuolisten alkuperäisten sarjan tai kolmen sivun kaksipuolisten alkuperäisten sarjaan kolmanneksi sivuksi.

### Kopiointitulos, kun yksipuolinen alkuperäinen kopioidaan välilehdelle

Kopiointi välilehdelle | Paperi: Yksipuolinen kopiointi | Paperi: Kaksipuolinen kopiointi
--- | --- | ---
Ei kopioida | Lisää välilehtiarkin jokaisen kopiosarjan toisen ja kolmannen sivun väliin. |
Yksipuolinen kopiointi | Kopioi alkuperäisen 3. sivun yksipuolisena välilehtiarkille. |
2-puolinen kopiointi | Kopioi alkuperäisen 3. ja 4. sivun kaksipuolisena välilehtiarkille. |

Kopiointitulos, kun kaksipuolinen alkuperäinen kopioidaan välilehdelle

Kopiointi välilehdelle | Paperi: Yksipuolinen kopiointi | Paperi: Kaksipuolinen kopiointi
--- | --- | ---
Ei kopioida | Lisää välilehtiarkin jokaisen kopiosarjan toisen ja kolmannen sivun väliin. |
Yksipuolinen kopiointi | Kopioi alkuperäisen 3. sivun yksipuolisena välilehtiarkille. | * Neljättä alkuperäistä sivua ei kopioida.
2-puolinen kopiointi | Kopioi alkuperäisen 3. ja 4. sivun kaksipuolisena välilehtiarkille. |

- Lisää välilehtiarkit tasolle, ennen kuin käytät välilehtitoimintoa.
- Lisää ensin alkuperäiset syöttölaitteeseen ja määritä muut kopiointiasetukset, ja määritä sitten kansi- ja välilehti.
- Enintään 100 välilehteä voidaan lisätä.

- Valotustasoa ei voi käyttää tässä toiminnossa.
- Kun kaksipuoliset alkuperäiset kopioidaan kaksipuolisina, välilehtiarkkia ei voi lisätä alkuperäisen etu- ja kääntöpuolen väliin.
- Toimintoa ei voi käyttää yhdessä satulanidontatoiminnon kanssa.
- Asetusta ei voi käyttää, kun kansi- ja välilehtitoiminto on poistettu käytöstä asetustilassa.

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäisasiakirja automaattiseen syöttölaiteeseen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

2. #### Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Kannet/välilehdet]-näppäintä.

3. #### Kosketa "Välipaperi" -välilehteä.

4. #### Kosketa sivunlisäyksen näyttönäppäintä.

5. #### Syötä numeronäppäimillä sivu, johon haluat lisätä välilehtiarkin, ja kosketa sitten [Syötä]-näppäintä.

   Välilehtiarkkien kokonaismäärä näkyy [Syötä]-näppäimen vieressä. Toista vaiheet 4 ja 5 kullekin välilehtiarkille.
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.
   Ennen takakantta
   Välilehden voi lisätä takakannen eteen valitsemalla [Ennen takakantta] -valintaruudun ja koskemalla [Syötä]. Ennen takakantta -toimintoa voi käyttää, kun takakansi tulostetaan.
   Vain tyhjää sivua voi käyttää asetuksessa [Ennen takakantta]. Jos välilehden kopiointiasetus on jokin muu kuin [Ei yhtään kopiota], [Ennen takakantta] -asetusta ei voi käyttää.

   ###### Jos syötetty välilehden sivunumero on väärä:

   Kosketa [Sivun asettelu] -näppäintä ja vaihda sivu.
   - KANSIEN JA VÄLILEHTIARKKIEN SIVUASETTELUN TARKASTAMINEN, MUOKKAAMINEN JA POISTAMINEN

   ###### Välilehtien lisäämisen peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta kaikki] -näppäintä.

6. #### Kosketa [Muuta]-näppäintä.

7. #### Kun kopioit välilehtiarkille A, kosketa [Yksipuolinen]- tai [2-puol. kopio] -näppäintä.

   Kun lisäät vain välilehtiarkin A, kosketa [Ei yhtään kopiota] -näppäintä.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   ###### Välilehtiarkin muuttaminen:

   Kosketa [Paperikaukalo]-näppäintä ja valitse taso, jolle välilehtiarkit on asetettu.
   Kun asetat sarkainpaperia, voit kopioida sarkainpaperin sarkaimiin. Kosketa [Tab.kopiointi] -näppäintä ja säädä kuvansiirron leveyttä. Katso tab.kopioinnin asetukset kohdasta "KOPIOINTI SARKAINPAPERIN SARKAIMIIN (TAB.KOPIOINTI)"
   - Kun kopioit välilehtiarkin molemmille puolille, et voi käyttää tarra-arkkeja, kalvoja tai välilehtipaperia. Jos sille ei kopioida, välilehtipaperi voidaan lisätä.
   - Jos paperitaso on syöttäjä, kansilehteä ei voida kopioida.

8. #### Määritä välilehtityypin B - K asetukset tarpeen mukaan.

   Määritä välilehtityypin asetukset B–K, kosketa "Välipaperi" -välilehteä vaiheessa 3 ennen kuin kosketat vastaavaa näppäintä [Välilehtityyppi B] – [Välilehtityyppi K] -näppäimet ja noudata vaiheita 4 – 7.

9. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

10. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

    ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

    Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun