# ULKOISET OSAT

Tässä osassa kuvataan laitteen ulkoisten osien nimet ja toiminnot.
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

Käyttöpaneelin merkkivalot voivat vaihdella maasta ja alueesta riippuen.
×
Automaattinen syöttölaite
Laite syöttää ja skannaa automaattisesti useita alkuperäisiä asiakirjoja. Se voi yhdellä kertaa skannata kaksipuolisen alkuperäiskappaleen molemmat sivut.
-AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
×
Etukansi (ylä)
Avaa tämä kansi, kun vaihdat värikasetin tai poistat paperitukoksen paperin siirtoyksiköstä.
×
Tilamerkkivalo*
Osoittaa laitteen tilan.
-TILAMERKKIVALOT
×
Etukansi (ala)
Avaa tämä kansi ja kytke päävirtakytkin "Päällä" tai "Pois" tai puhdista valoa johtavan rummun varauskorona.
-VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE TAI POIS JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN
- VÄRIKASETTI
- Laseryksikön puhdistaminen
×
Ulostulotaso (keskitaso)*
Tulostettu paperi luovutetaan tälle tasolle.
×
Käyttöpaneeli
Tässä paneelissa on [Virta]-painike, [Virransäästö]-painike/merkkivalo ja kosketuspaneeli. Näitä toimintoja ohjataan kosketusnäytöllä.
-KÄYTTÖPANEELI
×
Oikea taso*
Paperi voidaan tarvittaessa luovuttaa oikealle tasolle.
×
Viimeistelijä*
Tämä nitoo ja luovuttaa paperin.
×
Satulanidontaviimeistelijä*
Tämä laite nitoo ja taittaa paperit.
×
Käpristymisen korjausyksikkö*
Tämä korjaa käpristymät tulostetussa paperissa.
×
Rei'itysyksikkö*
Tämä rei'ittää paperin.
×
USB-portti (tyyppi A)
Tätä käytetään USB-välineen kuten USB-muistin liittämiseen laitteeseen.
Käytä USB-kaapelina suojattua kaapelia.
Tukee USB 2.0:aa (suurinopeuksinen).
×
Näppäimistö
Voidaan käyttää kosketusnäytön ohjelmistonäppäimistön sijasta. Kun näppäimistöä ei käytetä, sitä voidaan säilyttää käyttöpaneelin alla.
-OHJELMISTON NÄPPÄIMISTÖN NÄPPÄIMIEN NIMET JA TOIMINNOT
×
Taso 1
Säilytä paperi tällä tasolla. Enintään 1 200 arkkia voi säilyttää.
-TASO 1/2
×
Taso 2
Säilytä paperi tällä tasolla. Enintään 800 arkkia voi säilyttää.
-TASO 1/2
×
Taso 3
Säilytä paperi tällä tasolla. Enintään 500 arkkia voi säilyttää.
-TASO 3/4
×
Taso 4
Säilytä paperi tällä tasolla. Enintään 500 arkkia voi säilyttää.
-TASO 3/4
×
Taso 5 (MX-LC12)*
Säilytä paperi tällä tasolla. Enintään 3 500 arkkia voi säilyttää.
-SUURKAPASITEETTITASO
×
Taso 5 (MX-LCX3 N)*
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 3 000 arkkia voi säilyttää.
-SUURKAPASITEETTITASO
×
Ohisyöttötaso*
Käytä tätä tasoa paperin syöttämiseen manuaalisesti.
Jos käyttämäsi paperikoko on suurempi kuin A4R tai 8-1/2" × 11"R, vedä jatkotaso esiin.
-OHISYÖTTÖTASO
×
Trimmausyksikkö*
Tällä trimmataan satulanidontatulosteen ylimääräiset pois.

×
Suurkapasiteettitasot*
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 2 500 arkkia voi säilyttää kullakin tasolla.
-SUURKAPASITEETTITASOT
×
Ohisyöttötaso*
Käytä tätä tasoa paperin syöttämiseen manuaalisesti.
Jos käyttämäsi paperikoko on suurempi kuin A4R tai 8-1/2" × 11"R, vedä jatkotaso esiin.
×
Syöttölaite*
Kannet ja välisivut, jotka lisätään tulostettujen arkkien väliin, voidaan lisätä.
Käyttämällä manuaalista viimeistelytoimintoa voit suoraan syöttää paperin viimeistelijään, satulanidontaviimeistelijään paperin niittaamista, rei'ittämistä tai taittoa varten.
×
Taittoyksikkö*
Tämä taittaa ja luovuttaa paperin.
×
Paperivaunu*
Tämä vaunu on asennettu suurikapasiteettiseen pinoajaan. Siitä on apua, kun kuljetat suurta määrää tulostettuja arkkeja.
×
Suurikapasiteettinen pinoaja*
Tästä yksiköstä on etua, kun tulostat suuria kopiomääriä. Tulostaa voi enintään 5 000 arkkia paperia.
Voit myös liittää kaksi laitetta.
-SUURIKAPASITEETTINEN PINOAJA
* Lisävaruste. Takaisin alkuun