# MAHDOLLISUUS VAHVISTAA OSOITE ENNEN LÄHETYSTÄ

## Yleiskatsaus

Tämä tila näyttää osoitteen vahvistusnäytön ennen faksin lähetystä tarkoituksena estää tahaton lähetys väärään osoitteeseen.
Vahvistusmenettely vaihtelee osoitteen määrittämiseen käytetystä menetelmästä riippuen. (Faksikohteen vahvistustila)
Jos "Faksikohteen vahvistustila" on käytössä, fakseja ei voi lähettää kaiutintilassa. Niitä voi kuitenkin lähettää ulkoista puhelinlinjaa käyttäen.

######

###### Osoitteen vahvistusviestin näyttäminen ennen faksilähetystä:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Faksiasetukset] → [Oletusasetukset] → [Faksikohteen vahvistustila].

## Toiminta

### Pikanäppäimellä / hakunumerolla / yleisellä osoitehaulla määritetty osoite

Näytä kaikki osoitteet koskettamalla [Aloita]-näppäintä. Tarkista, että osoitteet ovat oikein ja aloita alkuperäisen skannaus koskettamalla [Lähetä vahvistus] -näppäintä.
Jos osoite ei ole oikea, valitse osoite uudestaan.

- Voit valita useita pikanäppäimiä yhteystiedoille ja ryhmille mukaan lukien faksiosoitteet.
- Ennen [Lähetä vahvistus] -näppäimen koskettamista voit muuttaa skannausasetuksia tai muita asetuksia. Kosketa ja muuta asetukset.

### Numeronäppäimillä määritetty osoite

Näytä vahvistusviesti koskettamalla [Aloita]-näppäintä.
Kosketa [OK]-näppäintä, syötä osoite uudelleen numeronäppäimillä ja kosketa [Anna osoite] -näppäintä.
Jos uudelleensyötetty osoite on oikea, se hyväksytään.
Näytä kaikki osoitteet koskettamalla uudelleen [Aloita]-näppäintä. Tarkista, että osoitteet ovat oikein ja aloita alkuperäisen skannaus koskettamalla [Lähetä vahvistus] -näppäintä. Jos osoite ei ole oikea, syötä oikea osoite.

- Jos uudelleensyötetty osoite ei ole oikea, viesti avautuu. Kosketa [OK]-näppäintä ja syötä osoite uudelleen. Jos vahvistettavaksi syötetään kolme kertaa väärä osoite, kaikki aikaisemmat asetukset peruutetaan ja palaat aloitusnäytölle.
- Voit syöttää faksinumeroita sarjana numeronäppäimillä. Kosketa tässä tapauksessa ja syötä lisättävä faksinumero.
- Jos alaosoite, käyttökoodi ja tauko on syötetty, syötä ne vahvistuksen aikana.
- Ennen [Lähetä vahvistus] -näppäimen koskettamista voit muuttaa skannausasetuksia tai muita asetuksia. Kosketa ja muuta asetukset.

### Kun viimeisimmistä lähetysosoitteista valittu faksi on lähetetty uudelleen

Vahvistusnäyttö avautuu osoitteen määrittämiseen edellisen lähetyksen aikana käytetyn menetelmän perusteella.
Takaisin alkuun