# FAKDATAN VASTAANOTTO/ EDELLEENLÄHETYS

## Fakdatan vastaanotto/edelleenlähetys

Määritä faksin vastaanotto ja edelleenlähetys.

### Internet-faksin asetukset

Nämä asetukset voidaan määrittää, kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu.

###### Asetusten luettelo

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Vastaanoton aloitus | Laite muodostaa yhteyden postipalvelimeen (POP3-palvelin) ja tarkistaa, onko uusia Internet-fakseja saapunut. Jos Internet-fakseja on saapunut, laite hakee ja tulostaa ne.
Manuaalivastaanottonäppäin aloitusikkunassa | Tämä tuo [Internet-faksin man. vastaanotto] -näppäimen näkyviin Internet-faksitilan perusnäytössä.
Edelleenlähetä vastaanotetut tiedot | Jos laite ei voi tulostaa vastaanotettuja fakseja, koska paperi tai väriaine on loppunut, faksit voidaan edelleenlähettää toiseen Internet-faksilaitteeseen.

- Katso faksitoimintoon liittyvien asetusten selitys kohdasta FAKDATAN VASTAANOTTO/ EDELLEENLÄHETYS – FAKSITOIMINNOT.
- POP3-palvelinasetukset on määritettävä, ennen kuin ”Vastaanoton aloitus” voidaan ottaa käyttöön. Lisätietoja on asetustilan kohdassa Internet-faksin asetukset.
- Lisätietoja edelleenlähetysasetuksen rekisteröimisestä on asetustilan ”Aseta osoite datan edelleenlähetykselle” -toiminnossa.
- Jos edelleenlähetys ei onnistunut lähetyksen peruuttamisen tai yhteysvirheen vuoksi, edelleenlähetettävät faksit palautuvat laitteen tulostusjonoon.
- Jos faksin ensimmäisten sivujen tulostus onnistui, vain tulostamattomat sivut lähetetään edelleen.
- Jos valitset asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetyksen asetukset] → [Käyttöasetukset] → [Oletusasetukset] ja jos [Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus] on käytössä, sinua pyydetään syöttämään salasana. Syötä oikea salasana numeronäppäimillä.

Edelleenlähetys ei ole mahdollista, jos yhtäkään faksia ei ole vastaanotettu tai jos edelleenlähetysnumero puuttuu.

###### Edelleenlähetyksen peruuttaminen:

Kosketa työn tilanäyttöä ja peruuta faksin edelleenlähetys samalla tavalla kuin lähetystyö peruutetaan.
Takaisin ylös