# KIRJEKUOREEN TULOSTUS

## Yleiskatsaus

Kirjekuoria voi tulostaa ohisyöttötasolta.
Ennen varsinaisen kirjekuoren käyttöä kannattaa tehdä koetulostus ja tarkistaa esikatselukuva.

- Lisätietoja ohisyöttötasolla käytettävistä paperityypeistä on kohdassa "KÄYTETTÄVÄT PAPERITYYPIT".
- Ohjeet paperin lisäämisestä ohisyöttötasolle on kohdassa "OHISYÖTTÖTASO".
- Paperivalintaa koskevat ohjeet on kohdassa "PAPERITASOASETUSTEN TARKISTAMINEN".
- Tämä toiminto kääntää kuvaa 180 astetta, jotta se voidaan tulostaa paperille, jonka voi asettaa tasolle vain yhdessä suunnassa kuten kirjekuori. Lisätietoja on kohdassa "TULOSTUSKUVAN KÄÄNTÄMINEN 180 ASTETTA".

## Toiminta

1. #### Valitse kirjekuori-koko Arkin määrittely -ikkunan "Paperikoko"-kohdassa ja napsauta [OK]-painiketta.

   Napsauta [Paperi]-välilehteä ja valitse "Paperin koko" -valikosta kirjekuoren koko.

2. #### Valitse tulostusasetusten ikkunassa [Paperinsyöttö].

3. #### Valitse [Ohisyöttötaso (Kirjekuori)] kohdasta "Kaikki sivut".

   - Kirjekuoria voi lisätä ohisyöttötasolle.
   - Valitse ohisyöttötason paperityypiksi [Kirjekuori] ja lisää kirjekuoria ohisyöttötasolle.

Takaisin alkuun