# SISÄISET OSAT

Tässä osassa kuvataan laitteen sisäisten osien nimet ja toiminnot.
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

×
Väriainekasetti
Tämä kasetti sisältää väriainetta. Kun kasetin väri loppuu, sen tilalle on vaihdettava samaa väriä sisältävä uusi kasetti.
-VÄRIAINEKASETTI
×
Lämpöyksikkö
Lämpöyksikössä syntyy lämpöä, joka auttaa siirtämään kuvan paperille.
Lämpöyksikkö on kuuma. Varo polttamasta itseäsi, kun poistat tukoksia.
×
Siirtohihna
Tämä hihna ottaa väriaineen muodostaman kuvan rummulta ja siirtää kuvan paperille.
Älä kosketa tai vahingoita siirtohihnaa.
Se voi aiheuttaa häiriöitä kuviin.
×
Oikeanpuoleinen kansi
Paperitukokset poistetaan avaamalla tämä kansi.
×
Paperin kääntöosan kansi
Yksikköä käytetään kaksipuolisessa tulostuksessa, kun paperi tarvitsee kääntää. Paperitukokset poistetaan avaamalla tämä kansi.
×
Päävirtakytkin
Laitteen virta kytketään päälle tällä kytkimellä.
Kun käytät faksi- tai Internet-faksi-toimintoa, pidä kytkin ""-asennossa.
-VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS SEKÄ LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN UUDELLEEN
×
Hukkavärisäiliö
Kerää tulostuksessa yli jäävän väriaineen.
-HUKKAVÄRISÄILIÖ
Huoltoteknikko vie käytetyt hukkavärisäiliöt pois.
×
Oikeanpuoleisen kannen vapautusvipu
Avaa oikeanpuoleinen kansi vetämällä tästä vivusta ja pitämällä siitä ylhäällä paperitukoksen poistamiseksi.
Takaisin alkuun