# KUVAN REUNAVARJOJEN HÄIVYTYS (HÄIVYTYS)

## Yleiskatsaus

Voit häivyttää varjot, joita syntyy kuviin paksuja alkuperäisiä tai kirjoja skannattaessa.

###### Häivytystilat

Toiminto häivyttää sen kuvan osan, johon varjoja yleensä syntyy, mutta se ei havaitse varjoja eikä poista pelkästään niitä.
Häivytysleveys synkronoidaan zoomaussuhteen asetuksen kanssa. Jos esimerkiksi pienennät alkuperäisen asiakirjan 70 prosenttiin alkuperäisestä koosta ja olet asettanut häivytysleveydeksi 10 mm (1/2"), häivytysleveydeksi asetetaan 7 mm (3/8").

###### Häivytysleveyden oletusasetuksen muuttaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Oletusasetukset] → [Häivytyksen säätö] ja muuta häivytysleveyttä.
Häivytysleveydeksi voidaan asettaa 0–20 mm (0"–1"). Tehtaan oletusasetus on 10 mm (1/2").

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Syötä vastaanottajan faksinumero.

   - KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ
   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Häivytys]-näppäintä.

4. #### Valitse häivytettävä reuna.

   Valitse poistettava ruudun reuna, jolloin näytetään.

   - [Ulkokehys]-näppäin: valitsee Ylös-, Alas-, Vasen- ja Oikea-valintaruudut ().
   - [Määritä kehys+keskusta] -näppäin: valitsee kaikki valintaruudut ().
   Määritä kääntöpuolen häivytysreuna, kun häivytät 1–3 reunaa alkuperäisasiakirjan skannauksessa.
   - Jos valitset [Käänteinen taustasivun häivytysasento] -valintaruudun ja näytetään, etupuolen häivytetyn reunan vastakkaisella puolella oleva reuna häivytetään.
   - Jos valintaruudun [Käänteinen taustasivun häivytysasento] -valintaruudun asetuksena on , etupuolen reunan samalla puolella oleva reuna häivytetään.

5. #### Määritä häivytysleveys.

   Kosketa numeroarvonäyttöä, jossa näkyy häivytysleveys etupuolella tai taustapuolella, ja syötä alue numeronäppäimillä.
   Voit määrittää alueen nopeasti määrittämällä arvon ensin lähelle haluttua arvoa numeronäppäimillä ja säätämällä sitä sitten -näppäimellä.
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Häivytysasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Tyhjennä]-näppäintä.

6. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Jos asetit alkuperäiset sivut asiakirjan syöttötasolle, kaikki sivut skannataan.
   Jos asetat alkuperäisen asiakirjan valotuslasille, skannaa sivu kerrallaan.
   Kun olet skannannut viimeisen alkuperäisen sivun, kosketa [Luku loppu] -näppäintä.
   Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
   Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
   Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ.

Takaisin ylös