# KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ

Voit syöttää faksinumeron numeronäppäimillä.

## Toiminta

1. #### Kosketa numeronäppäimiä faksinumeron syöttämiseksi.

   Jos haluat määrittää useita osoitteita, kosketa ja syötä seuraavan osoitteen numero.
   Jos syötät numeron väärin: Tyhjennä numero koskettamalla [C]-näppäintä ja syötä oikea numero.

   ###### Tauon lisääminen numeroiden väliin:

   Syötä tauko sen numeron jälkeen, jota käytetään soittamaan ulos vaihteesta (esimerkiksi "0"), tai maakoodin jälkeen soitettaessa kansainväliseen numeroon.
   [Tauko]-näppäin ilmestyy numeronäppäimistölle syötettäessä faksinumeroa.
   [Tauko]-näppäimellä voit lisätä yhdysmerkin (-).

   ###### Jos haluat peruuttaa vaihdeasetukset* tilapäisesti faksin lähettämisen yhteydessä:

   Kosketa [R]-näppäintä ennen faksinumeron syöttämistä.
   * Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin maissa ja joillakin alueilla.
   Tauon pituuden määrittäminen:
   Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Faksiasetukset] → [Oletusasetukset] → [Taukoajan asetus].

Takaisin alkuun