# TALLENNUS ULKOISEEN MUISTILAITTEESEEN

Alkuperäinen asiakirja skannataan ja sen tiedot tallennetaan ulkoiseen muistilaitteeseen. Tietoja ei tulosteta tai lähetetä.

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Aseta ulkoinen muistilaite laitteen USB-liitäntään.

3. #### Kosketa tehtäväpaneelin [Skannaa ulkoiseen muistilaitteeseen] -näppäintä.

4. #### Määritä tiedostonimi ja tallennuspaikka.

   - Katso alkuperäisen skannausasetukset kopiointi- tai kuvanlähetystilan selityksistä.
   - Jos alkuperäinen asiakirja on kaksipuolinen, kosketa [Alkuperäinen]-näppäintä ja sitten joko [2-puolinen lehtiö] -näppäintä tai [2-puolinen kirja] -näppäintä alkuperäisen asiakirjan mukaisesti.

5. #### Aloita skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

Takaisin ylös