# SKANNATTUJEN ALKUPERÄISARKKIEN MÄÄRÄN TARKISTAMINEN (ALKUPERÄISTEN MÄÄRÄ)

## Yleiskatsaus

Laskee skannattavien alkuperäisten arkkien lukumäärän ja tuo sen näyttöön ennen lähettämistä.
Skannattavien alkuperäisten arkkien lukumäärän tarkistaminen ennen lähettämistä auttaa välttämään lähetysvirheitä.
Laskennan tulos on skannattujen alkuperäisten arkkien lukumäärä, ei skannattujen alkuperäisten sivujen lukumäärä. Kun esimerkiksi kaksipuolinen alkuperäinen siirretään, näyttöön tuleva luku "1" osoittaa, että yksi alkuperäinen arkki on lähetetty. Näytössä ei siis ole "2" osoituksena siitä, että sivun molemmat puolet on kopioitu.

## Toiminta

1. #### Alkuperäisten asettaminen automaattiseen syöttölaitteeseen

   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

2. #### Syötä vastaanottajan faksinumero.

   - KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ
   - OSOITTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - OSOITTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - OSOITTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - OSOITTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Kosketa [Alkuperäisten määrä] -näppäintä.

   Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.

   ###### Alkuperäisten määräasetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Alkuperäisten määrä]-näppäintä.

4. #### Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Kun olet tarkistanut esikatselukuvan, kosketa [Aloita]-näppäintä.
   Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ. Tämän toiminnon asetuksia ei voi kuitenkaan muuttaa esikatselunäytössä.

5. #### Kun skannaus on valmis, tarkista alkuperäisarkkien määrä.

6. #### Aloita lähetys koskettamalla [OK]-näppäintä.

   ###### Jos näytössä näkyvä alkuperäisten arkkien lukumäärä poikkeaa arkkien todellisesta lukumäärästä:

   Kosketa ensin [Keskeytä]-näppäintä ja tyhjennä sitten kaikki skannatut tiedot koskettamalla viesti-ikkunassa [OK]-näppäintä. Skannausasetukset ja kohdeasetukset eivät pyyhkiydy pois. Aseta alkuperäiset arkit uudelleen asiakirjan syöttölaitteeseen ja kosketa [Aloita]-näppäintä uudelleenskannausta varten.

Takaisin ylös