# POLLAUKSEN RAJOITTAMINEN (POLLAUKSEN SUOJAUSASETUS)

## Yleiskatsaus

Tässä osassa esitellään pollauksen suojausasetus, jonka avulla voit määrittää, mitkä muut laitteet voivat käyttää pollausmuistia.
Voit määrittää, että faksilähetystä pyytävä laite voi käyttää pollausmuistia vain, jos sille ohjelmoitu lähettäjän faksinumero on tallennettu laitteeseesi pollauksen salasananumeroksi.
Voit käyttää tätä toimintoa, jos olet määrittänyt pollauksen salasananumerot (muihin laitteisiin ohjelmoidut lähettäjän faksinumerot) laitteen asetustilassa ja ottanut pollauksen suojausasetuksen käyttöön.
Pollauksen suojausasetuksen voi määrittää enintään kymmenelle laitteelle.

###### Pollauksen suojauksen määrittäminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Faksiasetukset] → [Pollaus] → [Faksin pollauksen Suojaus].
Takaisin ylös