# AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN KÄYTTÄMINEN AUTOMAATTISESSA KAKSIPUOLISESSA KOPIOINNISSA

## Yleiskatsaus

Tässä osassa kerrotaan, kuinka kaksipuolinen kopiointi tapahtuu automaattisen syöttölaitteen avulla.

Kaksipuolinen kopiointi säästää paperia.

###### Kaksipuolisen oletuskopiointitilan muuttaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] → [Perusasetukset] → [2-puol. kopio].

## Toiminta

1. #### Kosketa [2-puol. kopio] -näppäintä ja valitse kaksipuolisen kopion tyyppi.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   Voit tehdä vaakatasoon asetetuista yksipuolisista pystysuuntaisista alkuperäisistä kaksipuolisia kopioita tai kääntää kääntöpuolen suhteessa etupuoleen kopioidessasi kaksipuolista alkuperäistä valitsemalla [Käännä takapuolta 180 astetta] -valintaruudun asetukseksi .

2. #### Aseta alkuperäisasiakirja automaattiseen syöttölaiteeseen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

3. #### Tarkista käytettävä paperi ja väritila.

   Jos vaihdat paperia tai väritilaa, katso seuraavat kohdat.
   - PAPERITASON MÄÄRITTÄMINEN
   - OHISYÖTTÖTASON MÄÄRITTÄMINEN
   - Väritilan asettaminen
   Alkuperäisasiakirjan koko voi aiheuttaa sen, että alkuperäistä vastaavaa paperikokoa ei valita automaattisesti. Vaihda tässä tapauksessa paperitaso manuaalisesti.

4. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun