# ALKUPERÄISEN VASTAANOTTO TÄLLÄ LAITTEELLA (POLLAUS)

## Yleiskatsaus

Pollaus tarkoittaa sitä, että laitteella muodostetaan yhteys toiseen laitteeseen ja toisesta laitteesta vastaanotetaan asiakirja.
Asiakirjan vastaanottoa toisesta laitteesta kutsutaan pollausvastaanotoksi.
Voit syöttää useita kohdenumeroita. Jos syötät useita kohdenumeroita, asiakirja vastaanotetaan pollaamalla kohdenumerot siinä järjestyksessä, jossa ne on syötetty.
Asiakirjan vastaanottoa useiden laitteiden pollauksella kutsutaan sarjapollaukseksi.
Jos käytät faksitietopalveluita, voit pollata manuaalisesti ja saada tietoja seuraamalla toisen laitteen ilmoituksia.

- Älä aseta alkuperäistä asiakirjaa laitteeseen, kun määrität pollausvastaanoton.
- Pollausvastaanottoa voi käyttää, jos toinen laite on Super G3- tai G3-yhteensopiva ja sisältää pollaustoiminnon.
- Vastaanottava laite (tämä laite) maksaa pollausvastaanoton.
- Yhdistämällä pollausvastaanoton ja ajastinlähetyksen voit vastaanottaa asiakirjan pollaamalla milloin tahansa, kuten poissaoloaikoina tai yöllä. (Vain yksi ajastimen pollausvastaanotto voidaan määrittää.)

Manuaalinen pollausvastaanotto ei tue pollausvastaanottoa (sarjapollaus) useista laitteista.

## Toiminta

### Perustoiminnot

1. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Pollaus]-näppäintä.

   Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
   Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen]-näppäintä.

   ###### Pollausasetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Pollaus]-näppäintä.

2. #### Syötä vastaanottajan faksinumero.

   - KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ
   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA
   - Voit syöttää useita kohdenumeroita (enintään 500 puhelinnumero).
   - Jos syötät useita kohdenumeroita, asiakirja vastaanotetaan pollaamalla kohdenumerot siinä järjestyksessä, jossa ne on syötetty.
     Asiakirjan vastaanottoa useiden laitteiden pollauksella kutsutaan sarjapollaukseksi.
   - Kun syötät useita kohdenumeroita, syötä ensin numero, kosketa -näppäintä ja syötä sitten seuraava numero. Tee samoin kaikille numeroille.
   - Pikanäppäintä ei voi käyttää, jos se sisältää alaosoitteen tai käyttökoodin.
   - Pikanäppäintä, johon on tallennettu useita kohteita, ei voi käyttää.

3. #### Vastaanota asiakirja toisesta laitteesta koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Asiakirja vastaanotetaan, kun toiseen laitteeseen saadaan yhteys.

### Manuaaliset toiminnot

1. #### Kosketa [Kaiutin]-näppäintä

   Laitteen kaiuttimesta kuuluu valintaääni.

2. #### Syötä vastaanottajan faksinumero.

   - KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ
   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA
   Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta koskettamalla [Kaiutin]-näppäintä ja koskettamalla sitten -näppäintä.
   Pikanäppäintä ei voi käyttää, jos se sisältää ryhmänäppäimen, johon on tallennettu useita osoitteita, tai muun kohteen kuin faksinumeron.

3. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja vastaanota asiakirja (tiedot) koskettamalla [Pollaus]-näppäintä.

Takaisin ylös