# KUVAN REUNAVARJOJEN HÄIVYTYS (HÄIVYTYS)

## Yleiskatsaus

Häivytystoimintoa käytetään häivyttämään kopioiden reunoissa olevat varjot, joita syntyy kopioitaessa paksuja alkuperäisiä asiakirjoja tai kirjoja.

###### Häivytystilat

- Toiminto häivyttää sen kuvan osan, johon varjoja yleensä syntyy, mutta se ei havaitse varjoja eikä poista niitä.
- Häivytysleveys on synkronoitu zoomaussuhdeasetuksen kanssa.
  Esimerkiksi: jos häivytysleveyden asetus on 20 mm (1") ja kuvaa pienennetään 50 %, häivytysleveys on 10 mm (1/2").

###### Häivytysleveyden oletusasetuksen muuttaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] (Välilehti) → [Kopioinnin asetukset] → [Häivytyksen säätö].

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Häivytys]-näppäintä.

3. #### Määritä häivytyksen sijainti.

   Vaihda häivytettävän puolen valintaruudun asetukseksi koskettamalla sitä.

   [Ulkokehys]-näppäin: Ylä-, ala-, vasemman ja oikean valintaruudun asetukseksi määritetään .
   [Määritä kehys + keskusta] -näppäin: Kaikkien valintaruutujen asetukseksi määritetään .
   Määritä kääntöpuolen häivytysreuna, kun häivytät 1–3 reunaa alkuperäisasiakirjan skannauksessa.
   - Jos valintaruudun [Taustapuolen käänteinen häivytyssijainti] asetuksena on , etupuolen häivytetyn reunan vastakkaisella puolella oleva reuna häivytetään.
   - Jos valintaruudun [Taustapuolen käänteinen häivytyssijainti] asetuksena on , etupuolen häivytettyä reunaa vastaavalla puolella oleva reuna häivytetään.

4. #### Määritä häivytysleveys.

   Kosketa etu- ja takapuolen numeroarvonäyttöä ja syötä leveys numeronäppäimillä.
   Muussa tapauksessa kosketa -näppäintä ja syötä leveys.
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Häivytysasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Tyhjennä]-näppäintä.

5. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

6. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun