# JATKOSARJALÄHETYS F-KOODIN AVULLA

## Yleiskatsaus

Kun asiakirja vastaanotetaan F-koodin jatko- tai sarjalähetyksen kautta, se tallennetaan laitteen F-koodin muistilokeroon (Jatkosarjalähetys).
Vastaanotettu asiakirja välitetään useisiin kohteisiin, jos ne on rekisteröity laitteessa. Asiakirja välitetään automaattisesti.

- Ilmoita ensin F-koodin muistilokeron (Jatkosarjalähetys) alaosoite ja käyttökoodi sekä kohteiden numerot toisen laitteen käyttäjälle.
- Rekisteröi kohteiden numerot, kun luot F-koodin muistilokeron (Jatkosarjalähetys) laitteeseen.
  - MUISTILOKEROIDEN LUOMINEN LAITTEESEEN F-KOODI-YHTEYKSIÄ VARTEN
- Lähetyksen voi tehdä, vaikka kohde ei tukisi F-koodia.
- Toinen laite (jatkolähetyksen isäntä) vastaa ainoastaan kuluista, jotka aiheutuvat yhteydestä laitteeseesi (jatkolähetyslaite). Laitteesi (jatkolähetyslaite) vastaa kuluista, jotka aiheutuvat yhteyksistä kaikkiin kohteisiin.

Kun tällä toiminnolla edelleen lähetettyjä fakseja tulostetaan edelleenlähetysosoitteeseen, vastaanoton päivämäärää ja aikaa ei voi tulostaa fakseihin. ("Vastaanottopäivämäärän ja ajan tulostus" pois käytöstä.)
Takaisin ylös