# LÄHETYS KÄYTTÄMÄLLÄ KAIUTINTA

## Yleiskatsaus

Kun kaiutinta käytetään numeronvalintaan, faksi lähetetään numeron valinnan ja yhteyden luomisen jälkeen.
Kerralla lähetetään yksi sivu.

- Jos joku vastaa, kuulet hänen äänensä, mutta et voi puhua hänelle.
- Kaiutinta käytettäessä lähetys tapahtuu ilman alkuperäisen asiakirjan skannaamista muistiin.
- F-koodin (alaosoitteen ja tunnuskoodin) sisältävää kohdetta ei voi käyttää.
- Pikanäppäintä ei voi käyttää, jos siinä on useita kohteita tai muu kuin faksikohde.
- [Esikatselu]-näppäintä ei voi käyttää kaiutintilassa.

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Kosketa [Kaiutin]-näppäintä

   Kun yhteys on luotu, kuulet valintaäänen laitteen kaiuttimesta.

   Koskettamalla voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta liukusäätimellä tai säätimillä .

   ###### Lähetyksen peruuttaminen käyttämällä kaiutinta:

   Kosketa [Kaiutin]-näppäintä uudestaan.

3. #### Määritä kohteen faksinumero.

   - KOHDENUMERO KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ
   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

4. #### Kun yhteys on muodostettu, kosketa [Aloita]-näppäintä

   ###### Lähetyksen peruuttaminen:

   Kosketa [Lähet. peruutus] -näppäintä.

Takaisin ylös