# TULOSSARAKKEESSA NÄKYVÄT TIEDOT

## Yleiskatsaus

Virhetyypit ja muut tiedot tulostuvat tapahtuma- ja toimintoraporttien tulossarakkeeseen. Kun tulostat tapahtuma- tai toimintaraportin, tarkista tapahtuman tulos tulossarakkeesta ja toimi tarvittaessa.

### Esimerkkejä tulossarakkeeseen tulostuvista viesteistä

Viesti | Kuvaus
--- | ---
OK | Lähetys päättyi normaalisti.
G3 | Yhteydessä käytettiin G3-tilaa.
ECM | Yhteydessä käytettiin G3 ECM -tilaa.
SG3 | Yhteydessä käytettiin Super G3 -tilaa.
Eteenpäin | Vastaanotetut tiedot lähetettiin edelleen.
Ei vastaa | Vastaanottaja ei vastannut.
VARATTU | Lähetystä ei voitu aloittaa, koska kohdelinja oli varattu.
PERUUTA | Yhteys katkesi lähetyksen aikana.
TX-MUISTI TÄYNNÄ | Muisti täyttyi nopean online-lähetyksen aikana.
MUISTI TÄYNNÄ | Muisti täyttyi vastaanoton aikana.
LIIAN PITKÄ | Alkuperäisen tietoja ei voitu vastaanottaa, koska niiden pituus oli yli 1,5 metriä.
Virhe alkuperäisessä | Lähetys epäonnistui, koska suoran lähetyksen aikana esiintyi paperitukos.
Käyttökoodin numero ei täsmää | Yhteys katkaistiin, koska käyttökoodin numero ei täsmännyt.
Kohteessa ei ole pollaustoimintoa | Pollatussa laitteessa ei ollut pollaustoimintoa.
VASTAANOTTAJAN POLLAUS EPÄONNISTUI | Kohde hylkäsi pollaustoiminnon, tai laitettasi pollattiin ja se katkaisi yhteyden, koska pollausmuistissa ei ollut tietoja.
VASTAANOTTAJAN F-KOODI-POLLAUS EPÄONNISTUI | Kohde hylkäsi F-koodi-pollaustoiminnon, tai laitettasi pollattiin ja se katkaisi yhteyden, koska F-koodin pollausmuistilokerossa ei ollut tietoja.
F-koodin pollausmuistin numeroa ei varmennettu | Yhteys katkaistiin, koska alaosoitetta ei ole tallennettu F-koodin muistiin.
F-koodin pollausmuistin käyttökoodia ei varmennettu | Yhteys katkaistiin, koska käyttökoodia ei varmennettu F-koodin muistissa.
LOKERON NUMEROA EI LÖYDY | Yhteys katkaistiin, kun F-koodi-lähetys vastaanotettiin, koska määritettyä alaosoitetta käyttävää muistilokeroa ei löydy.
F-koodin käyttökoodia ei varmennettu | Yhteys katkaistiin, kun F-koodi-lähetys vastaanotettiin, koska käyttökoodia ei varmennettu.
Kohteessa ei ole F-koodin pollausmuistia | Laite yritti tehdä F-koodi-pollauksen, mutta kohteessa ei ole F-koodia tukevaa pollausmuistitoimintoa.
Kohteessa ei ole F-koodi-toimintoa | Laite yritti tehdä F-koodi-lähetyksen, mutta kohde ei tue F-koodia.
VASTAANOTTAJAN F-KOODI-VIRHE | Laite teki F-koodi-lähetyksen, mutta kohde ei hyväksynyt sitä. Syy voi olla esimerkiksi se, ettei alaosoitetta varmennettu.
Muistilokero: [xxxxxx] ****** | Tietoja vastaanotettiin luottamukselliseen muistilokeroon tai jatkosarjalähetyksen muistilokeroon, tai tiedot lähetettiin muistipollauksen lokerosta. [xxxxxx] on muistilokeron nimi. ****** on F-koodi-toiminnon tyyppi (jatkolähetyksen pyyntö, pollausmuistista lähetys tai luottamuksellinen vastaanotto).
VIKA xx (xxxx) | Lähetys epäonnistui tiedonsiirtovirheen vuoksi. Kommunikaatiovirheen kaksi ensimmäistä numeroa: virhekoodit 00-99. Kommunikaatiovirheen neljä viimeistä numeroa: Huoltoteknikkojen käyttämä koodi.
Hylkää vastaanotto | Faksin lähettäjän faksit on estetty faksien estotoiminnolla.

Takaisin ylös