# OHUIDEN ALKUPERÄISTEN KOPIOINTI (HIDAS SKANNAUSTILA)

## Yleiskatsaus

Käytä tätä toimintoa, kun haluat skannata ohuita alkuperäisasiakirjoja automaattisella asiakirjan syöttölaitteella. Se auttaa estämään ohuiden alkuperäisasiakirjojen aiheuttamat paperitukokset.
Hidas skannaustila on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.
Automaattisen kaksipuolisen kopioinnin tiloja "2-puolisesta 2-puolinen" ja "2-puolisesta 1-puolinen" ei voi käyttää.

###### Alkuperäisasiakirjan skannaaminen aina hitaassa skannaustilassa:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Alkuperäisen syöttötapa].

## Toiminta

1. #### Kosketa [Muut] -näppäintä ja sitten [Hidas skannaustila] -näppäintä.

   Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen]-näppäintä.

   ###### Hidas skannaustila -asetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Hidas skannaustila]-näppäintä.

2. #### Aseta alkuperäisasiakirja automaattiseen syöttölaiteeseen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   Jos alkuperäisasiakirjat asetetaan liiallisella voimalla, ne saattavat rypistyä ja aiheuttaa tukoksen.

3. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun