# SALASANALLA SUOJATUN FAKSIN TULOSTAMINEN(VASTAANOTETUN TULOSTUSDATAN PITOASETUS)

## Yleiskatsaus

Jos otat [Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus] -asetuksen käyttöön, voit tallentaa vastaanotetut tiedot tulostamatta niitä ja tulostaa ne antamalla salasanan.
Kun tätä toimintoa käytetään, salasanan syöttöruutu tulee näkyviin kosketuspaneelissa faksia vastaanotettaessa.
Voit tarkistaa vastaanotettujen tietojen kuvan kosketuspaneelissa ennen tulostusta.

- KUVAN TARKISTUS ENNEN TULOSTUSTA

- Vastaanotetut faksit tallentuvat muistiin riippumatta siitä, onko ne vastaanotettu automaattisesti vai manuaalisesti.
- Kun vastaanotetut tiedot siirretään toiseen laitteeseen, myös muistiin tallennetut tiedot siirretään. Samanaikaisesti esiin tulee salasanan syöttönäyttö kuten tulostuksessakin. Edelleenlähetystä ei tapahdu, jollei salasanaa syötetä.

- ###### Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetuksen ottaminen käyttöön:

  Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Oletusasetukset] → [Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus].

- ###### Vastaanotetun datan luettelonäytön tuominen esiin salasanan antamisen jälkeen:

  Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Esikatseluasetus] → [Vastaanotetut tiedot Kuvan tark.asetus].

- ###### Vastaanotettujen tietojen siirtäminen toiseen laitteeseen:

  Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Fakdatan Vastaanotto/Edelleenlähetys].

## Toiminta

Tulostus alkaa, kun valmiiksi ohjelmoitu 4-numeroinen salasana syötetään numeronäppäimillä.
Salasanan syöttönäyttö sulkeutuu, kun [Peruuta]-näppäintä kosketetaan. Muistinäppäimen tiedot kuitenkin vilkkuvat edelleen kosketuspaneelissa. Salasanan syöttönäyttö avautuu uudelleen, kun kosketat vilkkuvaa näppäintä tai vaihdat tilaa.
Takaisin ylös