# PAPERIN KOHDAN MÄÄRITTÄMINEN (ASEMOI KUVA)

## Yleiskatsaus

Toiminto siirtää skannatun alkuperäisen kopioitavaksi määritettyyn sijaintiin.

Kuvan asemointi on määritettävä ennen alkuperäisen skannausta.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Asemoi kuva]-näppäintä.

2. #### Määritä tulostuksen aloituskohta.

   Kosketa etu- tai takapuolen numeroarvonäyttöä ja syötä tulostuksen aloituskohta numeronäppäimillä.
   Vaihtoehtoisesti voit koskettaa -näppäintä ja syöttää tulostuksen aloituskohdan.
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   Jos valitset [Säädä 2. sivun alue ensimmäiseen.] -valintaruudun asetukseksi , voit määrittää etu- ja kääntöpuolen asetuksen erikseen.

   ###### Kuvan asemointiasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Tyhjennä]-näppäintä.

3. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

4. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

5. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun