# VASTAANOTETTUJEN TIETOJEN LÄHETTÄMINEN EDELLEEN MANUAALISESTI

## Yleiskatsaus

Vastaanotetut tiedot voidaan lähettää edelleen manuaalisesti vastaanoton jälkeen.
Tämä toiminto on käytössä, jos asetustilassa (pääkäyttäjä) on valittu [Järjestelmäasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Esikatseluasetus] ja jos [Vastaanotetut tiedot Kuvan tark.asetus] on otettu käyttöön.

## Toiminta

Kun tietoja on vastaanotettu, näkyy näytön yläreunassa.

1. #### Kosketa Järjestelmätiedoissa [Tapahtumatiedot]-välilehteä ja kosketa [Tarkasta faksin vastaanottokuva] -näppäintä

   Vastaanotetut tiedot tulevat näkyviin luettelona.

   Voit tuoda vastaanotetut tiedot näyttöön myös koskettamalla työtilan näyttöä ja koskettamalla sitten [Tarkasta vastaanotetut tiedot] -näppäintä työtilan näytön tehtäväpaneelissa.

2. #### Kosketa ensin niiden vastaanotettujen tietojen näppäintä, jotka haluat lähettää edelleen, ja sitten [Lähetä edelleen toiseen osoitteeseen] -näppäintä.

   - Kosketa , niin vastaanotettujen tietojen luettelo tulee näkyviin. Voit valita luettelo- tai pikkukuvanäkymän, jos asetustila sallii sen.
   - Voit valita useita vastaanotettujen tietojen joukkoja.

   - Kun valitset vain yksittäisen vastaanotetun tiedon, voit koskettaa tehtäväpaneelin [Tarkista kuva] -näppäintä ja tarkistaa kuvan esikatselunäytössä.
   - Jos haluat tallentaa lähettäjän faksinumeron ”Salli/hylkää numeroasetus” -numerona, kosketa [Tallenna ei-haluttuihin fakseihin] -näppäintä ja kosketa vahvistusviestinäytössä [Tallenna]-näppäintä.
     Määritä lähettäjän faksinumero ”Salli/hylkää numeroasetus” -numeroksi valitsemalla asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Faksiasetukset] → [Vastaanottoasetukset] → [Salli/hylkää numeroasetus].

3. #### Valitse kohde osoitekirjanäytöstä ja kosketa [Aloita]-näppäintä.

Takaisin ylös