# KOPIOINTIJÄRJESTYS

Siirry kotinäytöstä tai muusta tilasta kopiointitilaan ja noudata alla olevia ohjeita.

- KOPIOINTITILAN VALINTA

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Skannaa alkuperäinen.

   Skannaa alkuperäinen koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä.

   - Voit skannata kaksipuolisen alkuperäisen määrittämällä kaksipuoliset kopiointiasetukset ennen alkuperäisen skannausta.
   - Jos et tarkista esikatselukuvaa, aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [M/V käynnistys] -näppäintä.

3. #### Tarkasta esikatselukuva.

   Tarkista asetukset kuten väri, kaksipuolisuus ja nidonnan sijainti esikatselun näytöllä.

4. #### Aloita kopiointi

   Kosketa [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.
   - Jos haluat useamman kuin yhden kopion, aseta kopioiden määrä kopioiden näyttönäppäimellä.

   - Jos haluat peruuttaa asetetun kopiomäärän, kosketa [C]-näppäintä (numeronäppäimistöllä).
   - Voit keskeyttää kopioinnin koskettamalla [Keskeytä tulostus] -näppäintä.
   - Voit tallentaa skannatun alkuperäisen ennen kopioinnin aloittamista koskettamalla tehtäväpaneelin [Tiedosto]- tai [Pikatiedosto]-näppäintä.
   - - TIETOJEN TALLENTAMINEN PIKATIEDOSTOTILASSA
     - SKANNATUN ALKUPERÄISEN TALLENTAMINEN

Takaisin alkuun