# DATAN VARMISTUSKOPIO

## Varmuustallennus

Laitteeseen tallennetut osoitekirjatiedot ja käyttäjätiedot voidaan tallentaa USB-muistiin ja palauttaa siitä.

### Vientiasetukset

Vie dataa USB-muistilaitteeseen.
Valitse oikea data kohdasta [Vientiasetusten tyypit] ja vie data koskettamalla [Suorita]-näppäintä. Voit tarvittaessa määrittää salasanan.

### Tuontiasetukset

Tuo laitteeseen datan, joka tallennettiin USB-muistilaitteeseen ”Vienti”-toiminnolla.
Valitse haluamasi data ja kosketa [Suorita]-näppäintä. Jos viennin aikana määritettiin salasana, syötä kyseinen salasana.

## Laitteen kloonaus

Tallentaa laitteen asetustiedot XML-muodossa ja kopioi ne toiseen laitteeseen.
Toiminnon ansiosta samoja asetuksia ei tarvitse määrittää uudestaan, kun laitteita on useita.

### Vientiasetukset

Vie dataa USB-muistilaitteeseen.
Valitse oikea data kohdasta [Vientiasetusten tyypit] ja vie data koskettamalla [Suorita]-näppäintä. Voit tarvittaessa määrittää salasanan.

### Tuontiasetukset

Tuo laitteeseen datan, joka tallennettiin USB-muistilaitteeseen ”Vienti”-toiminnolla.
Valitse haluamasi data ja kosketa [Suorita]-näppäintä. Jos viennin aikana määritettiin salasana, syötä kyseinen salasana.

- Dataa voidaan viedä vain malleihin MX-6240N/MX-7040N.
- Seuraavia tietoja ei kopioida, kun laite kloonataan:
  - Luettelon tulostus- ja faksin edelleenlähetyskohteet
  - Laskurin ja laitteen tilanäytön kohteet.
  - Laitteen IP-osoite, laitteen nimi, pääkäyttäjän salasana, kuvan lähetyksen lähettäjän nimet ja muut laitekohtaiset tiedot
  - Laitekohtaiset asetukset, kuten näytön kontrasti, värien säädöt ja satulanidontakohdan säädöt.

## Osoitekirjan edelleenlähetys

Lähettää laitteen osoitekirjan suoraan toiseen monitoimilaitteeseen.
Jälleenmyyjä tai valtuutettu huoltoedustaja antaa neuvoja datan tuonnista laitteeseen.

- Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön, kun USB-muisti on asennettu.
- Toimintoa ei voida käyttää, kun Asetustila on käytössä, kun työtä suoritetaan tai kun odottamassa on varattu työ.

Takaisin ylös