# AUTOMAATTINEN TUNNISTUS

## Yleiskatsaus

Kun alkuperäinen on asetettu paikoilleen, laite tunnistaa sen koon automaattisesti.
Asetetun alkuperäisasiakirjan koko näkyy skannauskokona, ja lähetettävä koko näkyy lähetyskokona perusnäytössä.

- Laite voi tunnistaa vain vakiokokoiset alkuperäiset automaattisesti.
  - ASETETUN ALKUPERÄISASIAKIRJAN KOKO

- Jos alkuperäisen koko on AB-koko tai muu kuin vakiokoko tai jos laite ei ole tunnistanut alkuperäisen kokoa oikein, alkuperäisen skannauskoko on määritettävä manuaalisesti.
  - ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN PAPERIKOKONA
  - ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ NUMEROARVOJA

- Suurennetun tai pienennetyn alkuperäisasiakirjan lähettämiseksi lähetyskoko on määritettävä manuaalisesti.
  - KUVAN LÄHETYSKOON MÄÄRITTÄMINEN

Takaisin ylös