# HÄLYTYS JA TILAVIESTI SÄHKÖPOSTIIN

## Tilaviesti

Tilailmoitus sähköpostitse -toiminnon perusasetukset ja lisäasetukset.
Tilailmoitus sähkpostitse -toiminnolla laitteen tilatiedot voidaan säännöllisesti lähettää tallennettuun osoitteeseen.

### Vakio-välilehti

Asettaa tilaviestin sähköpostituksen osoitelistan 1, tilaviestin sähköpostituksen osoitelistan 2 ja tilaviestin sähköpostituksen jälleenmyyjien osoitelistan erikseen.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Sähköpostiosoite | Syötä sähköpostiosoite, johon laitteen tilatiedot lähetetään. Jos syötät useita osoitteita, erota ne puolipisteellä (;) tai pilkulla (,).
Lähetä nyt | Tämän koskettaminen lähettää tilaviestin sähköpostiosoitteiden luettelossa oleviin osoitteisiin.
Lähetä aikataulun 1 mukaan | Jos valitaan, sähköposti lähetetään määräajoin esiasetetun aikataulun mukaan.
Lähetä aikataulun 2 mukaan | Jos valitaan, sähköposti lähetetään määräajoin esiasetetun aikataulun mukaan.
Aikataulu | Valitse aikataulu sähköpostien lähettämiselle.

### Lisäasetukset-välilehti

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Kaksisuuntainen tilaviesti | Kaksisuuntainen tilaviestitys voidaan ottaa käyttöön.
POP3-palvelin | Syötä POP3-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
Portin numero | Syötä POP3-palvelimen portin numero. Oletusasetus on portti 110.
POP-tunnistus | Todennusprotokollaa (mukaan lukien APOP) käytetään POP3-palvelimen todennukseen.
Käyttäjänimi | Syötä käyttäjänimi. Kaksisuuntaista tilatietojen sähköpostitusta varten vaaditaan erillinen käyttäjätili.
Salasana | Syötä salasana. Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi .
Tarkistusväli | Syötä POP3-palvelimen pollausväli. Oletusasetus on viisi minuuttia.
SSL-käyttöön | Jos on valittuna, SSL-salattu POP-yhteys tai TLS-salattu POP-yhteys STLS-komennolla on käytössä. Tämä edellyttää, että palvelin tukee SSL-salattua POP-yhteyttä tai STLS-komentoa. Salli SSL-salattu yhteys asettamalla ”Portin numero” SSL-salatun POP-yhteyden portin numeroksi. Salli TLS-salattu POP-yhteys asettamalla ”Portin numero” samaksi kuin normaalin POP3-yhteyden portin numero.
Yhteystesti | Testaa yhteys POP3-palvelimeen koskettamalla [Suorita]-näppäintä.

## Hälytys

Hälytys sähköpostiin -toiminnon asetukset.
Hälytys sähköpostiin -toiminto ilmoittaa laitteen toimintahäiriöistä sähköpostitse pääkäyttäjälle tai jälleenmyyjälle.
Asettaa tilaviestin sähköpostituksen osoitelistan 1, tilaviestin sähköpostituksen osoitelistan 2 ja tilaviestin sähköpostituksen jälleenmyyjien osoitelistan erikseen.

###### Sähköpostiosoite

Syötä sähköpostiosoite, johon hälytysviesti lähetetään. Jos syötät useita osoitteita, erota ne puolipisteellä tai pilkulla.
Esimerkki: aaa@abc.jp;bbb@xyz.com
Takaisin ylös