# VALMIIT LÄHETETYT TAI VASTAANOTETUT TYÖT

## Yleiskatsaus

Tavallinen lähetystyö siirtyy työluetteloon, kun lähetys on päättynyt. Samalla tilanäytössä näkyy "Lähetys OK". Vastaanotetut faksit, ajastimella lähetetyt faksit, uudelleenyritykset, faksien edelleen lähetykset ja muut faksityöt näkyvät työtilanäytössä kuitenkin seuraavasti:

### Faksin vastaanottotyö

Kun faksia vastaanotetaan, työjonoluettelon tilakentässä näkyy "Vastaanottaa".
Kun vastaanotto on päättynyt, työ siirtyy valmiiden töiden luetteloon ja tilakentässä näkyy "Muistissa". Kun faksi on tulostettu, tilaksi tulee "Vast.otettu".

### Ajastettujen töiden lähetys

Ajastettu työlähetys näkyy työjonoluettelon lopussa, kunnes määritelty aika saavutetaan.
Lähetys alkaa määritettyyn aikaan. Kun lähetys on päättynyt, työ siirtyy valmiiden töiden luetteloon ja tilakentässä näkyy "Lähetys OK".

### Uudelleensoitetut työt

Jos työ soitetaan uudelleen, se näytetään työjonoluettelon lopussa.
Kun uudelleensoitto tehdään, työn lähetys aloitetaan asetustilan Soita uudelleen, jos linja on varattu -asetuksen mukaisesti. Kun vastaanotto on päättynyt, työ siirtyy valmiiden töiden luetteloon ja tilakentässä näkyy "Muistissa".

### Töiden vastaanotto, kun saapuvien reititysasetukset on otettu käyttöön

Kun saapuvien reititysasetukset on otettu käyttöön, vastaanotettuja töitä käsitellään seuraavalla tavalla tulostusasetuksen perusteella.

- VASTAANOTETTUJEN TIETOJEN LÄHETTÄMINEN EDELLEEN VALITTUIHIN OSOITTEISIIN AUTOMAATTISESTI

###### Vastaanotettuja tietoja ei tulosteta

Kun tietoja vastaanotetaan, työjonoluettelossa näkyy "Vastaanottaa". Kun vastaanotto on valmis, tilaksi tulee "Muistissa". Kun vastaanotetun faksin edelleenlähetys on valmis, kentän arvoksi muuttuu "Eteenpäin OK".

###### Vastaanotettu Internet-faksi tulostetaan

Kun vastaanotto on päättynyt, valmiiden töiden luettelon tilakentässä näkyy "Muistissa". Kun faksi on tulostettu, tilaksi tulee "Vast.otettu". Tämän jälkeen lisätään työ, jonka työjonoluettelon tilakentässä näkyy "Odottaa". Kun vastaanotetun faksin edelleenlähetys on valmis, kentän arvoksi muuttuu "Eteenpäin OK".
Takaisin ylös