# TALLENNETTUJEN FAKSIASETUSTEN HAKEMINEN (NOUDA OHJELMA)

## Yleiskatsaus

Toiminto tallentaa useita kopiointiasetuksia yhdeksi ohjelmaksi. Tallennettu ohjelma on helppo hakea.
Oletetaan esimerkiksi, että samat A4 (8-1/2″ × 11″) -asiakirjat jaetaan eri alueiden sivukonttoreihin kerran kuussa.

- Samat asiakirjat faksataan jokaiseen sivukonttoriin.
- Paperin säästämiseksi kaksi asiakirjasivua faksataan yhtenä sivuna.
- Asiakirjojen reunoissa olevat tahrat häivytetään ennen lähetystä

Kun työohjelmaa ei ole tallennettu | Kun työohjelma on tallennettu
--- | ---
Syötä kunkin sivukonttorin faksinumero. Määritä 2->1. Määritä häivytys. Kosketa [Aloita]-näppäintä. | Kutsu rekisteröity ohjelma. Kosketa [Aloita]-näppäintä.
Tämä menetelmä edellyttää useiden asetusten tekemistä ja vie aikaa. Se voi myös aiheuttaa asetusvirheen. | Tämä menetelmä ei edellytä useiden asetusten tekemistä eikä vie aikaa. Lisäksi voit lähettää faksin ilman asetusvirheitä.

- Ohjelmaan tallennetut asetukset säilyvät myös sen jälkeen kun ohjelmaa on käytetty lähetyksessä. Samoja asetuksia voidaan käyttää toistuvasti lähettämiseen.
- Seuraavia sisältöjä ei voi tallentaa ohjelmiin:
  - [Kaiutin]-näppäimen koskettaminen, Mukautettu koko, Korttitoiminto, sivun siirto ja määrittämätön häivytys esikatselun aikana, Metadata Syöttö, Lähetysasetukset ja Oman nimen valinta
- Enintään 48 ohjelmaa voidaan tallentaa.
- Yhteen ohjelmaan voi tallentaa enintään 500 osoitetta.
- Alaosoitteet ja tunnuskoodit F-koodiosoitteina määrittävä ohjelma tallentaa kaikki alaosoitteet ja tunnuskoodit.

###### Ohjelman tallentaminen:

Kosketa tehtäväpaneelin [Ohjelman rekisteröinti] -näppäintä. Tämä näppäin tulee näkyviin, kun jotain tilanäyttöä käytetään.

- OHJELMAN TALLENTAMINEN

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja.

   Aseta ohjelmaan tallennetun toiminnon mukaisesti alkuperäisasiakirja automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Kosketa tehtäväpaneelissa [Nouda ohjelma] -näppäintä.

3. #### Kosketa sen ohjelman näppäintä, jonka haluat hakea.

   Ohjelman tallennetut asetukset tulevat käyttöön.

4. #### Määritä lisäasetuksia tarvittaessa.

   Joitain asetuksia ei voi lisätä, mikäli haetun ohjelman sisältö ei mahdollista sitä.

5. #### Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   Jos asetit alkuperäiset sivut asiakirjan syöttötasolle, kaikki sivut skannataan.
   Jos asetat alkuperäisen asiakirjan valotuslasille, skannaa sivu kerrallaan.
   Kun olet skannannut viimeisen alkuperäisen sivun, kosketa [Luku Loppu] -näppäintä.
   Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
   Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Aloita]-näppäintä.
   Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ.

Takaisin ylös