# KAHDEN SIVUN LÄHETTÄMINEN YHTENÄ SIVUNA (2->1)

## Yleiskatsaus

Pienennä kaksi alkuperäistä sivua samankokoisiksi ja lähetä ne yhtenä sivuna. Tämä toiminto on kätevä, kun alkuperäisiä sivuja on paljon ja haluat vähentää lähetettävien sivujen määrää.
Voit skannata automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille asetetun alkuperäisen asiakirjan.

- Asiakirjaa ei voi lähettää alkuperäistä kokoa pienempänä.
- 2->1 on käytettävissä vain, jos alkuperäisen koko on A4 (8-1/2" × 11"), B5 tai A5 (5-1/2" × 8-1/2").
- Tätä toimintoa ei voi käyttää suoralähetystilassa tai silloin, kun numero valitaan kaiuttimen kautta.
- Kun alkuperäisen asiakirjan skannauskoko on määritetty numeroarvoina, tämä toiminto ei ole käytettävissä.
- Tämän toiminnon käyttö ei ole mahdollista 2:n sivun skannauksen tai Korttitoiminnon kanssa.

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Syötä vastaanottajan faksinumero.

   - KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ
   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Moniotos]-näppäintä.

   Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
   Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen]-näppäintä.

   ###### Moniotosasetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Moniotos]-näppäintä.

4. #### Kosketa [Alkup.]-näppäintä.

5. #### Kosketa alkuperäisen kuvan suuntaista [Kuvan suunta] -näppäintä.

   Jos asetus ei ole oikein, sopivaa kuvaa ei ehkä lähetetä.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

6. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Jos asetit alkuperäiset sivut asiakirjan syöttötasolle, kaikki sivut skannataan.
   Jos asetat alkuperäisen asiakirjan valotuslasille, skannaa sivu kerrallaan.
   Kun olet skannannut viimeisen alkuperäisen sivun, kosketa [Luku loppu] -näppäintä.
   Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
   - Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
     Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ.
   - Koskettamalla [Toiminnon tarkastus] -näppäintä skannauksen vahvistusnäytössä voit muuttaa valotusta, tarkkuutta, skannauskokoa ja lähetyskokoa.
     (Kuitenkin skannattaessa alkuperäisasiakirjan jokainen sivunumeroltaan parillinen sivu ainoastaan valotusta voidaan muuttaa.)

Takaisin ylös