# F-KOODIN MUISTILOKERO

Tässä osassa selitetään, kuinka muistilokeroita tallennetaan erityyppisiä F-koodiyhteyksiä varten.

### F-Koodin muistilokeron lisääminen tai muokkaaminen

[Lisää]-näppäimen koskettaminen tuo esiin F-koodin muistilaatikon rekisteröintinäytön. Kaikille toiminnoille (pollausmuisti, luottamuksellinen ja jatkosarjalähetys) voidaan tallentaa enintään 100 F-koodin muistilaatikkoa.
Kun kosketat jotain F-koodin muistilokeron nimeä, kyseisen F-koodin muistilokeron rekisteröintinäyttö tulee näkyviin. Nyt voit muokata sitä.

###### Asetusten luettelo

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Kaikille tyypeille yhteiset kohdat
Laatikon tyyppi | Valitse laatikon tyyppi. Pollausmuisti: Tallenna muistilokero F-koodin pollausmuistia varten. Muistilokeroon tallennettava alaosoite ja käyttökoodi ovat tarpeen, jotta toinen laite voi pollata tätä laitetta (pyytää lähetystä) käyttämällä F-koodiyhteyttä. Luottamuksellinen: Tallenna muistilokero F-koodin luottamuksellista yhteyttä varten. Tallenna lisäksi muistilokeroon ”Tulostuskoodi”, niin voit tulostaa luottamuksellisena vastaanotettuja fakseja. Muistilokeroon ohjelmoitava alaosoite ja käyttökoodi ovat tarpeen, jotta toinen laite voi lähettää faksin tähän laitteeseen käyttämällä luottamuksellista F-koodilähetystä. Jatkosarjalähetys: Tallenna muistilokero F-koodin jatkosarjalähetystä varten. Kohteita voidaan tallentaa enintään 30 vastaanotettujen tietojen edelleenlähetystä varten. Muistilokeroon ohjelmoitava alaosoite ja käyttökoodi ovat tarpeen, jotta toinen laite voi lähettää faksin tähän laitteeseen käyttämällä F-koodin jatkolähetyspyyntölähetystä.
Muistilokeron Nimi | Syötä muistilokeron nimi (enintään 18 merkkiä).
Aliosoite/Käyttökoodi | Syötä aliosoite ja käyttökoodi. Kussakin aliosoitteessa ja käyttökoodissa voi olla enintään 20 merkkiä. Erota aliosoite ja käyttökoodi vinoviivalla (”/”).
Luottamuksellista muistilokeroa tallennettaessa näkyvät kohdat
Tulostuskoodi | Määritä ”Tulostuskoodi” luottamuksellista vastaanottoa varten. Syötä nelinumeroinen luku.
Jatkosarjalähetyksen muistilokeroa tallennettaessa näkyvät kohdat
Vastaanottajat | Valitse jatkosarjalähetyksen vastaanottajat. Valitse vastaanottajat osoitekirjasta. Valitse vastaanottaja osoitekirjasta: Valitsee osoitteen osoitekirjasta. Osoitteen syöttö: Voit syöttää suoraan osoitteen, jota ei ole tallennettu osoitekirjaan. Syötä osoite samalla tavalla kuin tallentaessasi tilan osoitetta. Kaikki kohteet: Näyttää luettelon valituista vastaanottajista. Osoitteita voidaan poistaa tästä luettelosta tarvittaessa.

### F-Koodin muistilokeron poistaminen

Jos haluat poistaa valitun F-koodin muistilokeron, valitse sen vasemmalla puolella olevan valintaruudun asetukseksi ja kosketa [Poista]-näppäintä.

- Käyttökoodi voidaan jättää pois.
- Älä unohda tulostuskoodia. Jos unohdat tulostuskoodin tai haluat varmistaa sen, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoedustajaan.

- Ohjelmoitaessa uutta muistilokeroa ei voida käyttää aliosoitetta, joka on jo ohjelmoitu toista lokeroa varten. Samaa käyttökoodia voidaan kuitenkin käyttää useammassa kuin yhdessä muistilokerossa.
- Merkkejä ”” ja ”#” ei voi käyttää aliosoitteessa.

Takaisin ylös