# UUDELLEENLÄHETYS EPÄONNISTUNEISIIN SARJALÄHETYSOSOITTEISIIN

Valmiin sarjalähetyksen tulokset näkyvät työtilan näytössä. Jos lähetys johonkin kohteeseen epäonnistui, voit lähettää tiedot uudelleen samaan kohteeseen.

## Toiminta

1. #### Kosketa työtilanäyttöä ja sitten [Skannaus]- tai [Internet-faksi]-välilehteä.

2. #### Kosketa [Valmis]-näppäintä

3. #### Kosketa valmiin sarjalähetyksen näppäintä ja sitten toimintopaneelin [Tarkista valitun työn tiedot] -näppäintä

   Työn tiedot tulevat näkyviin.

   - ”Sarjalähetys xxxx” tulee näkyviin sarjalähetystyönäppäimen osoitteena. Työn ohjausnumero, joka näkyi kosketuspaneelissa skannauksen päätteeksi, näkyy kohdassa "xxxx".
   - Jos sarjalähetykseen kuului osoitteita eri tiloissa, sama sarjalähetysnäppäin näkyy kaikissa niissä tiloissa.

4. #### Kosketa ensin [Epäonnistui]-välilehteä ja sitten tehtäväpaneelin [Uud.lähetä kaik. osoit. joihin läh. epäonnistui] -näppäintä.

   Laite alkaa lähettää kuvaa uudestaan kohteisiin, joihin lähetys epäonnistui.

   [Uud.lähetä kaik. osoit. joihin läh. epäonnistui] -näppäimen koskettamisen jälkeen suoritettavat toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan, onko asiakirjojen arkistointia käytetty.

   - ###### Käyttämällä asiakirjojen arkistointia:

     Kun syötät kohteen, johon lähetys epäonnistui, palaat asiakirjan arkistoinnin uudelleenlähetyksen näyttöön.
     Suorita asiakirjan arkistointi uudelleenlähetys -toimenpide. (Alkuperäisasiakirjoja ei tarvitse skannata uudelleen.)

   - ###### Jos asiakirjojen arkistointia ei ole käytetty:

     Kun syötät kohteen, johon lähetys epäonnistui, palaat aloitusnäyttöön. Aseta alkuperäisasiakirja ja suorita sarjalähetyksen toimenpiteet.

Takaisin ylös