# MARGINAALIEN LISÄÄMINEN KOPIOIHIN (MARGINAALIN SIIRTO)

## Yleiskatsaus

Toiminto säätää marginaalia siirtämällä kopiokuvan oikealle, vasemmalle, ylös tai alas.
Tämä on kätevää, jos haluat sitoa kopiot nyörillä tai asettaa ne kansioon.

Marginaalin siirto ei ole käytössä | Marginaalin siirto käytössä
--- | ---

###### Niittien sijainti

Marginaalin siirtoa ja kääntökopiointia ei voi yhdistää.

###### Marginaalin siirron oletusasetuksen muuttaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] (Välilehti) → [Kopioinnin asetukset] → [Marginaalinsiirron perusasetus].

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Marginaalin siirto] -näppäintä.

3. #### Kosketa suuntaa, johon haluat siirtää kuvan.

4. #### Aseta marginaalin siirron leveys.

   Kosketa etu- ja takapuolen numeroarvonäyttöä ja syötä marginaalin leveys numeronäppäimillä. Muussa tapauksessa kosketa -näppäintä ja syötä leveys.
   Jos valitset [Säädä 2. sivun alue ensimmäiseen.] -valintaruudun asetukseksi , voit määrittää etu- ja kääntöpuolen asetuksen yhdellä kertaa.
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Marginaalin siirtoasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

5. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

6. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun