# LUOTTAMUKSELLINEN F-KOODI-YHTEYS

## Yleiskatsaus

Voit toimittaa faksin tietylle käyttäjälle lähettämällä sen luottamukselliseen F-koodi-muistilokeroon, joka on rekisteröity vastaanottavassa laitteessa (omassa laitteessasi tai toisessa laitteessa).
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun osastojen välillä lähetetään luottamuksellisia asiakirjoja ja jaetaan fakseja.
Luottamuksellisen F-koodi-vastaanoton kautta saadun asiakirjan voi tulostaa vain syöttämällä tulostuksen käyttökoodin.

- LUOTTAMUKSELLISEN F-KOODIVASTAANOTON KAUTTA SAATUJEN FAKSIEN TARKISTAMINEN

Tarkista ensin laitteessasi ja toisessa laitteessa asetetut F-koodin muistilokeron F-koodit (alaosoite ja käyttökoodi).

###### F-koodin muistilokeroiden luominen:

Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [F-koodin muistilokero].
Takaisin ylös