# KUNKIN LAJITELLUN KOPIOSARJAN NIDONTA

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto nitoo kunkin lajitellun kopiosarjan ennen sen siirtämistä ulostulotasolle (nitova lajittelu -toiminto).

1 niitti takana | 1 niitti edessä | 2 niittiä
--- | --- | ---

- Voit tarkistaa niittien sijainnin kohdassa "KOPIOINNIN ESIKATSELUN NÄYTTÖ".
- Nitova lajittelu -toimintoa ei voi käyttää, jos laitteessa ei ole viimeistelijää tai satulanidontaviimeistelijää.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Ulostulo]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Lajittele/ryhmittele•Nido] -välilehteä ja sitten niitin sijainti -näppäintä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   - Kun valitset Ladonta-valintaruudun asetukseksi , voit tulostaa lajitellut arkit ja siirtää ne sarjoittain. Voit helposti poistaa kunkin sarjan ulostulotasolta.
   - Jos skannattuja alkuperäisiä on enemmän kuin arkkeja voi nitoa, näyttöön avautuu viesti. Kosketa [Jatka]- tai [Peruuta]-näppäintä.
     [Jatka]: lajittelu jatkuu mutta tulosteita ei nidota.
     [Peruuta]: nitova lajitteluasetus peruutetaan.

   ###### Nidontatoiminnon peruuttaminen:

   Kosketa valittua nidontanäppäintä uudestaan.

Takaisin alkuun