# VIIVAN PAKSUUDEN SÄÄTÄMINEN

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto pienentää tai suurentaa koko viivan paksuutta, kun tulostusviivat eivät ole selkeitä CAD- tai muissa erikoissovelluksissa.
Jos data sisältää erilevyisiä viivoja, voit tulostaa kaikki viivat tarvittaessa minimilevyisinä.

- Toimintoa voi käyttää Windows-ympäristössä.
- Toimintoa voidaan käyttää PCL6-tulostinajurissa.

## Toiminta

### Windows

1. #### Napsauta [Lisäasetukset]-välilehteä.

2. #### Valitse [Viivan paksuuden asetukset] -pudotusvalikosta numero.

   - Viivan leveysyksikön säätö voidaan asettaa asetukseksi "Kiinteä leveys" tai "Suhde".
     Napsauta [Yhteensopivuus]-painiketta ja valitse yksiköt "Viivan leveysyksikkö" -valikosta.
   - Kaiken rividatan tulostamiseksi minimilevyisinä napsauta [Yhteensopivuus]-painiketta ja sitten [Pienin viivan paksuus] -valintaruutua. Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos väritilaksi on asetettu mustavalkoinen.

Takaisin alkuun