# LUOTTAMUKSELLINEN F-KOODI-YHTEYS

## Yleiskatsaus

Voit valita faksinumeron F-koodilla (joka sisältää alaosoitteen ja käyttökoodin).
Voit tarvittaessa käyttää luottamuksellista F-koodi-lähetystä sarjalähetyksen tai ajastinlähetyksen kanssa. Tämä on kätevää, jos tällaisia lähetyksiä on ohjelmoitu.
Huomaa, ettei luottamuksellista F-koodi-lähetystä voi rekisteröidä suosikiksi.

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Määritä kohteen faksinumero.

   1. (1) Syötä kohteen linjanumero numeronäppäimillä.
   2. (2) Kosketa [Alaosoite]-näppäintä.
      /-merkki syötetään.
   3. (3) Syötä alanumero numeronäppäimillä.
   4. (4) Kosketa [Käyttökoodi]-näppäintä.
      /-merkki syötetään.
   5. (5) Syötä käyttökoodi numeronäppäimillä.
   - Jos alaosoite ja käyttökoodi on jo rekisteröity, voit valita myös pikanäppäimen.
   - Jos kohdelaitteen muistilokerolle ei ole määritetty käyttökoodia, voit ohittaa vaiheet (4) ja (5).

3. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Jos asetit alkuperäiset sivut asiakirjan syöttötasolle, kaikki sivut skannataan.
   Jos asetat alkuperäisen asiakirjan valotuslasille, skannaa sivu kerrallaan.
   Kun olet skannannut viimeisen alkuperäisen sivun, kosketa [Luku loppu] -näppäintä.
   Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
   Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
   Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ.

Takaisin ylös