# KROMAATTISTEN VÄRIEN POISTAMINEN SKANNATUSTA ALKUPERÄISASIAKIRJASTA ENNEN LÄHETTÄMISTÄ (JÄTÄ VÄRI POIS)

## Yleiskatsaus

Voit poistaa värialueen skannatusta alkuperäisestä asiakirjasta ja lähettää käsitellyn alkuperäisen asiakirjan.

Tätä toimintoa ei voi käyttää Internet-faksitilassa.

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Määritä kohde.

   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Jätä väri pois] -näppäintä.

   Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
   Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen]-näppäintä.

   ###### Jätä väri pois -asetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Jätä väri pois] -näppäintä.

4. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Jos asetit alkuperäiset sivut asiakirjan syöttötasolle, kaikki sivut skannataan.
   Jos asetat alkuperäisen asiakirjan valotuslasille, skannaa sivu kerrallaan.
   Kun olet skannannut viimeisen alkuperäisen sivun, kosketa [Luku loppu] -näppäintä.
   Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
   - Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
     Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ.
   - Koskettamalla [Toiminnon tarkastus] -näppäintä skannauksen vahvistusnäytössä voit muuttaa valotusta, tarkkuutta, skannauskokoa ja lähetyskokoa.

Takaisin ylös