# ERIKOKOISTEN ALKUPERÄISTEN KOPIOINTI YHDESSÄ(SEKAKOKO ALKUPERÄINEN)

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto kopioi erikokoisia alkuperäisiä samalla kertaa.
Alkuperäisten asiakirjojen skannauksen yhteydessä laite havaitsee automaattisesti jokaisen alkuperäisen asiakirjan koon ja käyttää koolle sopivaa paperia.

Sekakokoisten alkuperäisten ja automaattisen kopiointisuhteen valinnan yhdistäminen (Automaattinen suhdevalinta ja A3 (11" x 17") on valittu)
Kun Sekakoko alkuperäinen -asetus on yhdistetty automaattisen kopiointisuhteen valinnan kanssa, laite säätää suhteen erikseen kullekin alkuperäiselle, mikä mahdollistaa yhtäläisen tulostuskoon.

Asetuksen määrittäminen, kun alkuperäinen on asetettu
Sekakoko alkuperäinen -asetuksia on kaksi: "Sama leveys" ja "Eri leveys".

Sama leveys | Eri leveys
--- | ---
Käytä tätä asetusta, jos alkuperäiset ovat erikokoisia, mutta niissä on samanpituisia sivuja. Aseta alkuperäisasiakirjat syöttötasolle siten, että samanpituiset sivut ovat yhdessä kohdistettuina vasemmalla puolella. A3 ja A4, B4 ja B5, A4R ja A5, 11" × 17" ja 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 14" ja 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" ja 5-1/2" × 8-1/2", 8-1/2" × 13" ja 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 13" ja 5-1/2" × 8-1/2", 8-1/2" × 11"R ja 5-1/2" × 8-1/2" | Käytä tätä asetusta, jos alkuperäisasiakirjat ovat erikokoisia eikä niissä ole samanpituisia sivuja. Tätä asetusta voi käyttää vain seuraavissa kokoyhdistelmissä: A3 ja B4, A3 ja B5, B4 ja A4, A4 ja B5, B4 ja A4R, B4 ja A5, B5 ja A4R, B5 ja A5, 11" × 17" ja 8-1/2" × 14", 11" × 17" ja 8-1/2" × 13", 11" × 17" ja 5-1/2" × 8-1/2"

Sekakoko alkuperäinen on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.

- Kun [Eri leveys] on valittuna, nidontaa ei voi käyttää.
- Sekakoko alkuperäiset -toiminnolla ei voi kopioida alkuperäisiä, jotka ovat samankokoisia mutta asetettu erisuuntaisiksi (kuten A4 ja A4R (8-1/2" × 11" ja 8-1/2" × 11"R)).

###### Alkuperäisasiakirjan skannaaminen aina Sekakoko alkuperäinen -tilassa:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Alkuperäisen syöttötapa].

## Toiminta

1. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Sekakoko alkuperäinen] -näppäintä.

   Aseta sekakokoisten alkuperäisten "Alkuperäinen"-asetukseksi "Autom.".

2. #### Kosketa [Sama leveys]- tai [Eri leveys] -näppäintä.

   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Sekakoko alkuperäinen -asetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

3. #### Aseta alkuperäisasiakirja automaattiseen syöttölaiteeseen kopioitava puoli ylöspäin ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäisasiakirja Sekakoko alkuperäinen -näytössä näkyvällä tavalla.

4. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun