# LAITTEEN PUHDISTAMINEN

Laite on puhdistettava säännöllisesti, jotta se toimisi moitteettomasti.
Jos tulosteissa on värillisiä tai valkoisia raitoja tai jos paperitukoksia esiintyy, puhdista seuraavat osat.

Skannatuissa kuvissa likaisia täpliä tai värillisiä tai valkoisia raitoja: | VALOTUSLASI ARKIN TAUSTALEVY SKANNAUSALUE
Paperitukoksia ohisyöttötasolla: | OHISYÖTTÖTASON RULLA
Näkyvissä värillisiä raitoja: | LASERYKSIKKÖ

Älä puhdista laitetta helposti syttyvillä suihkeilla. Jos suihkeen kaasu pääsee kosketukseen kuumien sähkökomponenttien tai laitteen lämpöyksikön kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

- Älä puhdista laitetta tinnerillä, bensiinillä tai muilla haihtuvilla puhdistusaineilla. Ne voivat haalistaa tai aiheuttaa värivaurioita laitteen koteloon.
- Pyyhi lika pois pehmeällä kangaspyyhkeellä käyttöpaneelin kirkkaalta pinnalta. Jos käytät jäykkää kangasta tai hankaat voimakkaasti, pinta voi vahingoittua.

Takaisin alkuun