# OHUIDEN ALKUPERÄISTEN ASIAKIRJOJEN SKANNAUS (HIDAS SKANNAUSTILA)

## Yleiskatsaus

Käytä tätä toimintoa, kun haluat skannata ohuita alkuperäisasiakirjoja automaattisella asiakirjan syöttölaitteella. Se auttaa estämään ohuiden alkuperäisasiakirjojen aiheuttamat paperitukokset.

Kun hidas skannaustila on valittu, kaksipuolinen skannaus ei ole mahdollista.

## Toiminta

1. #### Alkuperäisten asettaminen automaattiseen syöttölaitteeseen

   Säädä alkuperäisasiakirjojen ohjaimet varovasti.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

   Jos alkuperäisasiakirjat asetetaan liiallisella voimalla, ne saattavat rypistyä ja aiheuttaa tukoksen.

2. #### Syötä vastaanottajan faksinumero.

   - KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ
   - OSOITTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - OSOITTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - OSOITTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - OSOITTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Kosketa [Hidas Skannaustila] -näppäintä.

   Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.

   ###### Hidas skannaustila -asetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Hidas Skannaustila] -näppäintä.

4. #### Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
   Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Aloita]-näppäintä.
   Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ. Tämän toiminnon asetuksia ei voi kuitenkaan muuttaa esikatselunäytössä.

Takaisin ylös