# JULISTEKOKOINEN KOPIOINTI (MONISIVUSUURENNOS)

## Yleiskatsaus

Toiminto kopioi suurennetun alkuperäiskuvan useille arkeille.

- Monisivusuurennos on määritettävä ennen alkuperäisen skannausta.
- Aseta alkuperäinen valotuslasille.
- Päällekkäiset kuvan osat
  - Jokaisen kopion reunojen ympärillä on marginaali.
  - Kopioiden päällekkäiset alueet luodaan jokaisen kopion ensimmäiseen ja viimeiseen reunaan.
- Paperikoko, suurennetun kuvan vaatima arkkien lukumäärä ja kokosuhde valitaan automaattisesti valitun alkuperäisen koon ja suurennuskoon mukaan. (Paperikokoa tai kokosuhdetta ei voi valita manuaalisesti.)

## Toiminta

1. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Monisivu suurennos] -näppäintä.

2. #### Kosketa [AB]- tai [Tuumaa]-välilehteä ja vastaavan alkuperäiskoon näppäintä.

   Näyttöön tulevat näppäimet, joissa näkyy käytettävissä oleva suurennoskoko, kopiopaperin koko ja arkkien lukumäärä.

3. #### Kosketa näppäintä, joka vastaa kokoa, joksi haluat suurentaa alkuperäisasiakirjan.

   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   Kun tulostat kopiointikuvaa ja marginaalireunusta, valitse [Tulosta sijaintimerkki] -valintaruudun asetukseksi .

   ###### Monisivusuurennosasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Tyhjennä]-näppäintä.
   Vaikka monisivusuurennosasetus peruutetaan, automaattisesti valittu kokosuhde pysyy voimassa.

   ###### Kopiointisuhteen palauttaminen asetukseen 100 %:

   Avaa kopiointisuhdevalikko koskettamalla aloitusnäytön [Kopiosuhde]-näppäintä ja kosketa sitten [100 %] -näppäintä.

4. #### Aseta alkuperäisasiakirja valotuslasille näytössä esitetyn suunnan mukaisesti ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   - VALOTUSLASI

5. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

6. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun