# UUDELLEENLÄHETYS EPÄONNISTUNEISIIN SARJALÄHETYSOSOITTEISIIN

Valmiin sarjalähetyksen tulokset näkyvät työtilan näytössä. Jos lähetys joihinkin kohteisiin epäonnistui, faksi voidaan lähettää uudelleen kyseisiin kohteisiin.

## Toiminta

1. #### Kosketa Työn tila -näyttöä ja sitten [Faksi]-välilehteä

2. #### Kosketa [Valmis]-näppäintä

3. #### Kosketa valmiin sarjalähetyksen näppäintä ja sitten tehtäväpaneelin [Tarkista valitun työn tiedot] -näppäintä

   Työn tiedot tulevat näkyviin.

   - ”Sarjalähetys xxxx” tulee näkyviin sarjalähetystyönäppäimen osoitteena. Työn ohjausnumero, joka näkyi kosketuspaneelissa skannauksen päätteeksi, näkyy kohdassa "xxxx".
   - Jos sarjalähetykseen kuului osoitteita eri tiloissa, sama sarjalähetysnäppäin näkyy kaikissa niissä tiloissa.

4. #### Kosketa ensin [Epäonnistui]-välilehteä ja sitten tehtäväpaneelin [Uud.lähetä kaik. osoit. joihin läh. epäonnistui] -näppäintä

   Laite alkaa lähettää kuvaa uudestaan kohteisiin, joihin lähetys epäonnistui.

   [Uud.lähetä kaik. osoit. joihin läh. epäonnistui] -näppäimen koskettamisen jälkeen suoritettavat toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan, onko dokumentin tallennus -toimintoa käytetty vai ei.

   - ###### Käyttämällä dokumentin tallennusta:

     Palaat dokumentin tallennuksen uudelleenlähetyksen näyttöön epäonnistuneet kohteet syötettyinä. Suorita asiakirjan arkistointi uudelleenlähetys -toimenpide. (Alkuperäisasiakirjoja ei tarvitse skannata uudelleen.)
     Jos työ tallennettiin luottamukselliseen kansioon tai luottamuksellisena tiedostona, näkyviin tulee salasanan syötön näyttö, kun kosketat [Uud.lähetä kaik. osoit. joihin läh. epäonnistui] -näppäintä. Syötä salasana.

   - ###### Käyttämättä dokumentin tallennusta:

     Palaat aloitusnäyttöön epäonnistuneet kohteet syötettyinä. Aseta alkuperäisasiakirja ja suorita sarjalähetyksen toimenpiteet.

Takaisin ylös